{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":114,"n_cols":9,"rows_kept":114,"merged":[[0,0,0,8],[2,1,2,8],[25,1,25,6],[26,1,26,8],[32,1,32,6],[33,1,33,8],[35,12,47,12],[35,13,47,13],[35,14,47,14],[52,1,52,6],[53,1,53,8],[80,1,80,6],[81,1,81,8],[101,1,101,6],[102,1,102,8],[112,1,112,6],[113,0,113,8],[115,6,115,8],[116,6,116,8]]}
["  马冲口院区嵌入式养老环境优化（空调）项目清单"]
[null,"名称","规格","单位","数量","品牌","单价（元）","合价（元）","备注"]
["一","设备部分"]
[1,"全直流变频室外机","SWJ-615W","台",1]
[2,"全直流变频室外机","SWJ-680W","台",1]
[3,"全直流变频室外机","SWJ-785W","台",1]
[4,"全直流变频室外机","SWJ-850W","台",1]
[5,"全直流变频室外机","SWJ-1010W","台",1]
[6,"全直流变频室外机","SWJ-1170W","台",1]
[7,"变频风管式室内机","SNJ-D22","台",20]
[8,"变频风管式室内机","SNJ-D25","台",10]
[9,"变频风管式室内机","SNJ-D28","台",4]
[10,"变频风管式室内机","SNJ-D32","台",12]
[11,"变频风管式室内机","SNJ-D36","台",7]
[12,"变频风管式室内机","SNJ-D40","台",3]
[13,"变频风管式室内机","SNJ-D45","台",1]
[14,"变频风管式室内机","SNJ-D50","台",10]
[15,"变频风管式室内机","SNJ-D56","台",1]
[16,"变频风管式室内机","SNJ-D63","台",2]
[17,"变频风管式室内机","SNJ-D71","台",4]
[18,"变频风管式室内机","SNJ-D90","台",1]
[19,"变频风管式室内机","SNJ-D112","台",5]
[20,"变频风管式室内机","SNJ-D125","台",2]
[21,"变频风管式室内机","SNJ-D140","台",15]
[22,"风管机","FGJ-120","台",23]
["A","小计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H4:H25)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["二","设备配件"]
[1,"分歧管","FQZHN-01C","个",38]
[2,"分歧管","FQZHN-02C","个",15]
[3,"分歧管","FQZHN-03C","个",34]
[4,"分歧管","FQZHN-04C","个",4]
[5,"线控器",null,"个",{"v":120,"d":"120 "}]
["B","小计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H28:H32)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["三","风系统"]
[null,"双层百叶送风口","400*200","个",10]
[1,"双层百叶送风口","550*140","个",48,{"$nulls":3},"工程塑料"]
[2,"双层百叶送风口","700*140","个",70,{"$nulls":3},"工程塑料"]
[3,"双层百叶送风口","750*105","个",8,{"$nulls":3},"工程塑料"]
[4,"双层百叶送风口","900*140","个",28,{"$nulls":3},"工程塑料"]
[5,"侧送风口","1300*150","个",2,{"$nulls":3},"工程塑料"]
[6,"单层百叶回风口","580*200","个",50,{"$nulls":3},"工程塑料"]
[7,"单层百叶回风口","700*200","个",19,{"$nulls":3},"铝合金喷塑+可开带滤网"]
[8,"单层百叶回风口","750*105","个",4,{"$nulls":3},"铝合金喷塑+可开带滤网"]
[9,"单层百叶回风口","800*200","个",6,{"$nulls":3},"铝合金喷塑+可开带滤网"]
[10,"单层百叶回风口","1000*140","个",45]
[11,"单层百叶回风口","1100*250","个",23]
[12,"单层百叶回风口","1200*250","个",6]
[13,"单层百叶回风口","1250*320","个",12]
[14,"镀锌风管","0.5mm","平方",656]
[15,"镀锌风管","0.75mm","平方",533]
[16,"20mm厚B1橡塑保温",null,"平方",1189,{"$nulls":3},"B1级橡塑保温板"]
[17,"软接",null,"m2",388]
["C","小计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H36:H52)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["四","氟系统"]
[1,"无磷铜管","φ6.35*0.6","m",244,{"$nulls":3},"R410冷媒管"]
[2,"无磷铜管","φ9.52*0.6","m",499,{"$nulls":3},"R410冷媒管"]
[3,"无磷铜管","φ12.7*0.8","m",277,{"$nulls":3},"R410冷媒管"]
[4,"无磷铜管","φ15.88*0.8","m",485,{"$nulls":3},"R410冷媒管"]
[5,"无磷铜管","φ19.05*1.0","m",205,{"$nulls":3},"R410冷媒管"]
[6,"无磷铜管","φ22.23*1.0","m",63,{"$nulls":3},"R410冷媒管"]
[7,"无磷铜管","φ28.6*1.0","m",82,{"$nulls":3},"R410冷媒管"]
[8,"无磷铜管","φ31.8*1.2","m",161,{"$nulls":3},"R410冷媒管"]
[9,"无磷铜管","φ38.1*1.3","m",49,{"$nulls":3},"R410冷媒管"]
[10,"铜管保温管","φ6.35*2.0","m",244,{"$nulls":3},"B1级橡塑保温板"]
[11,"铜管保温管","φ9.5*2.0","m",499,{"$nulls":3},"B1级橡塑保温板"]
[12,"铜管保温管","φ12.7*2.0","m",277,{"$nulls":3},"B1级橡塑保温板"]
[13,"铜管保温管","φ15.9*2.0","m",485,{"$nulls":3},"B1级橡塑保温板"]
[14,"铜管保温管","φ19.1*2.0","m",205,{"$nulls":3},"B1级橡塑保温板"]
[15,"铜管保温管","φ22.2*2.0","m",63,{"$nulls":3},"B1级橡塑保温板"]
[16,"铜管保温管","φ28.6*2.0","m",82,{"$nulls":3},"B1级橡塑保温板"]
[17,"铜管保温管","φ31.8*2.0","m",161,{"$nulls":3},"B1级橡塑保温板"]
[18,"铜管保温管","φ38.1*2.0","m",49,{"$nulls":3},"B1级橡塑保温板"]
[19,"5P铜管（含保温）","含：铜管、信号线、电源线","m",395]
[20,"3P铜管（含保温）","含：铜管、信号线、电源线","m",16]
[21,"1.5P-2P铜管（含保温）","含：铜管、信号线、电源线","m",760]
[22,"PVC排水管","DN20","m",768]
[23,"PVC排水管保温","DN20","m",768]
[24,"R410冷媒","R410冷媒","kg",132]
[25,"铜管弯头，直接","铜质","项",1]
[26,"角钢、吊架等辅材费",null,"项",1]
["D","小计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H55:H80)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["五","配电系统（1-9楼）"]
[1,"屏蔽信号线","RVVP2*0.75","m",2010]
[2,"铜芯线缆","WDZN-BYJ-4mm2","m",4760]
[3,"铜芯线缆","WDZN-BYJ-6mm2","m",6360]
[4,"铜芯线缆","WDZB-YJV-4×16+1×10mm2","m",206]
[5,"铜芯线缆","WDZB-YJV-4×25+1×16mm2","m",84]
[6,"铜芯线缆","WDZB-YJV-4×35+1×16mm2","m",48]
[7,"铜芯线缆","WDZB-YJV-4×70+1×35mm2","m",9]
[8,"铜芯线缆","WDZB-YJV-4×120+1×70mm2","m",65]
[9,"铜芯线缆","WDZB-YJV-4×150+1×70mm2","m",109]
[10,"电力电缆头","WDZB-YJV-4×16+1×10mm2","套",12]
[11,"电力电缆头","WDZB-YJV-4×25+1×16mm2","套",4]
[12,"电力电缆头","WDZB-YJV-4×35+1×16mm2","套",8]
[13,"电力电缆头","WDZB-YJV-4×120+1×70mm2","套",2]
[14,"电力电缆头","WDZB-YJV-4×150+1×70mm2","套",4]
[15,"配电箱（含内部元器件）","宽高厚（600*800*250）mm","个",5]
[16,"镀锌钢管","SC80","m",290]
[17,"屏蔽信号线管","PC16","m",2010]
[18,"空调穿线线管","PC25","m",2386]
[19,"空调插座","220V16A","个",107]
["E","小计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H83:H101)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["六","吊顶拆除、恢复及设备拆除"]
[1,"设备基础C25","混凝土强度等级 ：C25","m3",4.4]
[2,"石膏板吊顶拆除","1.拆除的基层类型：纸面石膏板 \n2.龙骨及饰面种类：装配式轻钢龙骨，饰面为乳胶漆","m2",1560]
[3,"原有天棚乳胶漆及腻子铲除","铲除部位名称：天棚乳胶漆及腻子 ","m2",2380]
[4,"9.5mm厚无甲醛纸面石膏板吊顶","9.5mm厚无甲醛纸面石膏板吊顶(含辅材）","m2",1560]
[5,"天棚乳胶漆","油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，一底两面，颜色综合考虑","m2",2380]
[6,"原有风机盘管拆除","综合型号","台",139,{"$nulls":3},"1层、2层"]
[7,"镀锌风管拆除","综合型号","m2",680,{"$nulls":3},"1层、2层"]
[8,"镀锌钢管拆除","综合型号","m",378,{"$nulls":3},"1层、2层"]
[9,"无缝钢管拆除","综合型号","m",187,{"$nulls":3},"  1层、2层、"]
["F","小计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H104:H112)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["备注：报价含材料费、运输费、人工费、管理费、税金等所有费用，采购人不再支付任何费用。"]