{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":344,"n_cols":7,"rows_kept":344,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["自贡市中医医院第五批零星物资清单"]
["序号","报价内容","计量单位","单价","数量","总价","参数要求"]
[1,"闪充粉","（支）",null,40,null,"1、W1108闪充碳粉容量200g\n2、打印业数约4000页  \n3、适用机型适用于NS1020C NS1005"]
[2,"墨水2","（套）",null,30,null,"1、适用于原装正品 T6721-6724墨水\n2、墨水容量70ml\n3、颜色：黑色，黄色，红色，蓝色\n4、打印页数70ml/4500页\n5、适用机型：L101/L111/L130/L201/L211/L220/L310/L301/L360/L380/L365/353/L351/L358/L303/1313/1363/145/L51/L558/L565/L1300"]
[3,"大容量硒鼓2","（个）",null,5,null,"1、适用于CX-CB436A 大容量硒鼓 适用于P1505 M1120 M1522 M1550"]
[4,"标签打印纸","（卷）",null,100,null,"1、70*50  50*30，铜版纸标签纸"]
[5,"LED电源","（个）",null,15,null,"1、led屏电源\n2、输入：210V-230V\n3、输出：5V40A\n4、颜色：银白色"]
[6,"传感器","（个）",null,5,null,"1、适用于原装正品EPSONLQ690K LQ680KII 675KT 680K后进纸传感器"]
[7,"内存条","（条）",null,3,null,"1、DDR4 4GB"]
[8,"废墨收集器","（个）",null,3,null,"1、喷墨打印机废墨收集器\n2、适用机型：适用于原装正品L31118、L3158、L3110、适用于原装正品MP288等"]
[9,"无线鼠标","（个）",null,10,null,"1、无线鼠标\n2、工作方式：光电\n3、颜色：黑色、白色"]
[10,"打印机芯片","（个）",null,5,null,"1、激光打印机计数芯片"]
[11,"移动硬盘","（个）",null,5,null,"1、2T移动硬盘\n2、尺寸：2.5英寸\n3、接口类型：USB3.0\n4、无外接电源\n5、颜色：黑色"]
[12,"碳粉2","（支）",null,100,null,"1、适用于388A碳粉\n2、碳粉容量150g\n3、打印业数约2000页\n4、适用机型适用于1108 p1007 p1008 m1213nf 1216nfh m126a m128fn cc388a M1136"]
[13,"110X10碳带","（卷）",null,100,null,"1、适用于原装正品GK888t蜡基碳带混合基碳带全树脂碳带110mm*70m 110mm* 90 btp-l42 os-214小管芯双轴条码打印机标签色带"]
[14,"投影三角架","（个）",null,3,null,"1、可调节投影三脚架\n2、支架尺寸：伸缩高度60-120cm、腿杆跨度：21-78、托架长宽：40*40cm、托架厚度：1.2cm"]
[15,"黄色粉盒","（个）",null,5,null,"1、适用于原装正品cp215粉盒\n2、黄色\n3、容量25g\n4、打印量1400张"]
[16,"墨盒3","（个）",null,3,null,"1、适用于678墨盒\n2、适用于1018 1518 2515 2548 2648 3515 3548 4518 4648"]
[17,"CPU风扇","（个）",null,5,null,"1、台式电脑主机CPU风扇\n2、瓦数：50W"]
[18,"键鼠套件","（个）",null,5,null,"1、键盘鼠标套件\n2、接口：usb\n3、连接方式：有线"]
[19,"粉1","（盒）",null,5,null,"1、适用于405D碳粉"]
[20,"硒鼓2","（个）",null,50,null,"1、适用于规格型号CC388A硒鼓 \n2、外观：产品的外观不应有影响安装和使用的破损、裂缝或墨粉泄漏现象，产品表面应清洁、无墨粉。\n▲3、揭膜力：需≤35N，。\n▲4、图像密度：需≥：1.5，。\n▲5、底灰：≤0.002（反射密度仪），。\n▲6、黑点数：Ф 0.3mm 至Ф 0.6mm大小区间值的数量需≤1个 ，黑点数大于>Ф 0.6mm规格的为不允许有，。\n▲7、白点数：Ф 0.3mm至Ф 0.8mm大小区间值的数量需≤1个，白点数大于Ф 0.8mm规格的为不允许有，。\n▲8、定影牢固度：定影牢固度≥95%，。\n▲9、文本清晰度：文本清晰可辨，。\n▲10、灰度等级：≥13级，。\n▲11、打印张数：硒鼓打印张数需至少≥2000页，。"]
[21,"硒鼓4","（个）",null,6,null,"1、适用于规格型号CB435A硒鼓 \n2、外观：产品的外观不应有影响安装和使用的破损、裂缝或墨粉泄漏现象，产品表面应清洁、无墨粉。\n▲3、揭膜力：揭膜力需≤31N，。\n▲4、图像密度：密度需≥：1.4，。\n▲5、底灰：底灰度≤0.005（反射密度仪)），。\n▲6、黑点数：Ф 0.3mm 至Ф 0.6mm大小区间值的数量需≤1个 ，黑点数大于>Ф 0.6mm规格的为不允许有，。\n▲7、白点数：Ф 0.3mm至Ф 0.8mm大小区间值的数量需≤1个，白点数大于Ф 0.8mm规格的为不允许有，。\n▲8、定影牢固度：定影牢固度≥97%，。\n▲9、文本清晰度：文本清晰可辨，。\n▲10、灰度等级：≥13级，。\n▲11、打印张数：硒鼓打印张数需至少≥2100页，。"]
[22,"硒鼓5","（个）",null,5,null,"1、适用于规格型号CRG912硒鼓 \n2、外观：产品的外观不应有影响安装和使用的破损、裂缝或墨粉泄漏现象，产品表面应清洁、无墨粉。\n▲3、揭膜力：揭膜力需≤31N，。\n▲4、图像密度：密度需≥：1.4，。\n▲5、底灰：底灰度≤0.005（反射密度仪)），。\n▲6、黑点数：Ф 0.3mm 至Ф 0.6mm大小区间值的数量需≤1个 ，黑点数大于>Ф 0.6mm规格的为不允许有，。\n▲7、白点数：Ф 0.3mm至Ф 0.8mm大小区间值的数量需≤1个，白点数大于Ф 0.8mm规格的为不允许有，。\n▲8、定影牢固度：定影牢固度≥97%，。\n▲9、文本清晰度：文本清晰可辨，。\n▲10、灰度等级：≥13级，。\n▲11、打印张数：硒鼓打印张数需至少≥2100页，。"]
[23,"墨水1","（套）",null,5,null,"1、适用于原装正品004墨水\n2、墨水容量65ml\n3、颜色：黑色，黄色，红色，蓝色\n4、打印页数65ml/4000页\n5、适用机型\nL1118L1119L3106L3108L3109L3115L3116L3117L3118L3119L3157L3153L3156L3158"]
[24,"大容量硒鼓1","（个）",null,2,null,"1、适用于原装正品cf277A硒鼓\n2、打印量约10500页\n3、类型：易加粉型\n4、颜色：黑色\n5、适用机型：适用于M429DW/M429FDW/M329DW/M239DN/M305D/M405D/M405DW/M405DN"]
[25,"打印感应器","（个）",null,2,null,"1、MP258 259 288 IP2780喷墨打印机进纸传感器 小电路板 配件"]
[26,"色带架2","（个）",null,15,null,"1、针式打印机色带架\n2、黑色\n3、适用机型：适用于原装正品LQ630k LQ615KII 635K 730K 610K"]
[27,"墨水3","（套）",null,10,null,"1、适用于原装正品通用墨\n2、容量100ml"]
[28,"集线器","（个）",null,5,null,"1、 USB扩展HUB\n2、孔位：10个"]
[29,"台式电源","（个）",null,3,null,"1、台式电脑主机电源\n2、瓦数：400W"]
[30,"固态硬盘","（块）",null,3,null,"1、SSD120GB"]
[31,"处理器","（块）",null,3,null,"1、处理器主频不低于2.6hz\n2、不低于4核处理器。"]
[32,"硒鼓3","（个）",null,5,null,"1、适用于规格型号W1110A硒鼓 \n2、外观：产品的外观不应有影响安装和使用的破损、裂缝或墨粉泄漏现象，产品表面应清洁、无墨粉。\n▲3、运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅，在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断，。\n▲4、图像密度：密度需≥：1.4，。\n▲5、底灰：底灰度≤0.001（图像密度测试法），。\n▲6、黑点数：Ф 0.3mm 至Ф 0.6mm大小区间值的数量需≤1个 ，黑点数大于>Ф 0.6mm规格的为不允许有，。\n▲7、白点数：Ф 0.3mm至Ф 0.8mm大小区间值的数量需≤1个，白点数大于Ф 0.8mm规格的为不允许有，。\n▲8、定影牢固度：定影牢固度≥95%，。\n▲9、文本清晰度：文本清晰可辨，。\n▲10、灰度等级：≥13级，。\n▲11、打印张数：硒鼓打印张数需至少≥1600页，。"]
[33,"硒鼓6","（个）",null,5,null,"1、适用于规格型号CRG925硒鼓 \n2、外观：产品的外观不应有影响安装和使用的破损、裂缝或墨粉泄漏现象，产品表面应清洁、无墨粉。\n▲3、揭膜力：揭膜力需≤31N，。\n▲4、图像密度：密度需≥：1.4，。\n▲5、底灰：底灰度≤0.005（反射密度仪)），。\n▲6、黑点数：Ф 0.3mm 至Ф 0.6mm大小区间值的数量需≤1个 ，黑点数大于>Ф 0.6mm规格的为不允许有，。\n▲7、白点数：Ф 0.3mm至Ф 0.8mm大小区间值的数量需≤1个，白点数大于Ф 0.8mm规格的为不允许有，。\n▲8、定影牢固度：定影牢固度≥97%，。\n▲9、文本清晰度：文本清晰可辨，。\n▲10、灰度等级：≥13级，。\n▲11、打印张数：硒鼓打印张数需至少≥2100页，。"]
[34,"大容量硒鼓3","（个）",null,10,null,"1、原装适用于原装正品TN-1035粉盒 适用于1208 1218W DCP-1618W 1519 1619 1608 1518"]
[35,"彩色墨盒","（个）",null,5,null,"1.适用于原装正品816大容量彩色墨盒\n2.类别：喷墨打印机墨盒\n3.打印页数240张\n4、适用机型：iP2780/iP2788/MP236/MP498/MP28/MP2 59/MX428/MX418/MX368/MX358/MX348"]
[36,"读卡器探头","（个）",null,2,null,"1、电子身份读卡阅读器idr210部标免驱二代身份证识别仪\n2、接口：US/2.0\n3、支持操作系统windowsXP 7,8,10"]
[37,"打印头","（个）",null,5,null,"1、适用于原装正品680II 690K针式打印机打印头"]
[38,"色带芯","（条）",null,15,null,"1、针式打印机色带芯\n2、黑色常规10米\n3、适应机型：适用于原装正品LQ690/690C/675KT/680K I /690K/695C"]
[39,"LED屏幕","（块）",null,2,null,"1、室内3.75单色LED显示屏\n2、尺寸：304mm*152mm\n3、LED封装：点阵模板"]
[40,"定影膜","（个）",null,2,null,"1、激光打印机定影膜\n2、适用机型：适用于1020PLUS、适用于原装正品LBP2900"]
[41,"打印机主板","（块）",null,3,null," 1、适用于原装正品mp288打印机主板"]
[42,"搓纸轮","（个）",null,10,null,"1、激光打印机搓纸轮\n2、适用机型:适用于1020/ 适用于 M1005/适用于1319 适用于 3055/ Cannon 2900"]
[43,"LED网络控制卡","（张）",null,2,null,"1、LED电子大屏幕控制卡"]
[44,"进纸器","（个）",null,5,null,"1、适用于原装正品LBP2900+ LBP3000 2900进纸器"]
[45,"黑色粉盒","（个）",null,5,null,"1、适用于原装正品cp215粉盒\n2、黑色\n3、容量35g\n4、打印量2000张"]
[46,"墨盒2","（个）",null,5,null,"1、适用于803彩色墨盒\n2、适用于适用于: 2130 适用于2131 2132 1112 1111"]
[47,"输稿器","（个）",null,5,null,"1、适用于机型：原装正品AD288"]
[48,"显影组件","（个）",null,1,null,"1、适用于机型：原装正品AD288"]
[49,"存储电源","（台）",null,1,null,"1、额定功率：1000V600W\n2、电池个数：2节12V7AH\n3、适用于特殊电压要求的船舶设备、医疗设备等"]
[50,"手写板","（个）",null,10,null,"1、USB接口手写板\n2、压感：8192级\n3、笔最大读取速度：10mm\n4、感应方式：电磁感应\n5、系统要求：Windowsxp、7、8、10"]
[51,"扫码枪","（个）",null,5,null,"1、免驱条码扫码枪\n2、光源：可视红光，波长632nm\n3、扫描模式：手动按键扫描，自动连续扫描\n4、接口类型：USB\n5、提示方式：蜂鸣声、指示灯\n6、使用场景：Windowsxp、7/8/10"]
[52,"碳粉1","（支）",null,700,null,"1、适用于2612A碳粉；\n2、碳粉容量150g；\n3、打印业数约2000页；\n4、适用机型适用于1020PLUS、适用于1005、适用于1018、1012、1015、1022、1022N、3015、3022。"]
[53,"硒鼓1","（个）",null,150,null,"1、适用于规格型号Q2612A硒鼓 \n2、外观：产品的外观不应有影响安装和使用的破损、裂缝或墨粉泄漏现象，产品表面应清洁、无墨粉。\n▲3、揭膜力：需≤38N，。\n▲4、图像密度：需≥：1.5，。\n▲5、底灰：≤0.002（反射密度仪），。\n▲6、黑点数：Ф 0.3mm 至Ф 0.6mm大小区间值的数量需≤1个 ，黑点数大于>Ф 0.6mm规格的为不允许有。，。\n▲7、白点数：Ф 0.3mm至Ф 0.8mm大小区间值的数量需≤1个，白点数大于Ф 0.8mm规格的为不允许有。，。\n▲8、运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅，在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。，。\n▲9、文本清晰度：文本清晰可辨，。\n▲10、灰度等级：≥15级，。\n▲11、打印张数：硒鼓打印张数需至少≥3000页，。"]
[54,"色带架1","（个）",null,30,null,"1、针式打印机色带架\n2、黑色\n3、适用机型：富士通DPK300 DPK310 DPK320 330"]
[55,"大容量硒鼓4","（个）",null,10,null,"1、适用于原装正品cf228A硒鼓\n2、打印量约10500页\n3、类型：易加粉型\n4、颜色：黑色\n5、适用机型：恵普M403d/M403n/M403dn/M403dw\"M427fdw/M427fdn/M427dw"]
[56,"黑色墨盒","（个）",null,20,null,"1、适用于原装正品815大容量黑色墨盒\n2、类别：喷墨打印机墨盒\n3、打印页数240张\n4、适用机型：iP2780/iP2788/MP236/MP498/MP28/MP2 59/MX428/MX418/MX368/MX358/MX348"]
[57,"激光笔","（支）",null,10,null,"1、多功能激光翻页\n2、用途、ppt教师用演讲投影仪笔幻灯片翻页器"]
[58,"粉盒1","（个）",null,10,null,"1、适用于原装正品NPG-59粉筒\n2、颜色：黑色\n3、打印页数：约15000页\n4、适用机型：适用于原装正品R2200L2002G2202L2202N2202DN2204L.2204N2204TN2204AD220612206AD系列"]
[59,"粉盒2","（个）",null,5,null,"1、AD-199大容量粉盒\n2、打印量约10000页\n3、适用机型：原装正品AD199 208 219"]
[60,"红色粉盒","（个）",null,5,null,"1、适用于原装正品cp215粉盒\n2、红色\n3、容量25g\n4、打印量1400张"]
[61,"打印线","（个）",null,10,null,"1、USB打印线\n2、材质：纯铜\n3、长度：3M"]
[62,"VGA线","（条）",null,10,null,"1、显示器VGA连接线\n2、工艺：镀金\n3、长度：10M"]
[63,"更改连供","（项）",null,5,null,"1、适用于原装正品MP288连供盒\n2、颜色：黑色、蓝色、黄色、红色\n3、容量：100ml/每色\n4、适用机型：CANON MP288/MP236/IP2780/IP2788"]
[64,"墨盒1","（个）",null,5,null,"1、适用于803黑色墨盒\n2、适用于适用于: 2130 适用于2131 2132 1112 1111"]
[65,"显卡","（张）",null,5,null,"1、不低于2GB 显存"]
[66,"粉2","（盒）",null,20,null,"1、适用于403D碳粉"]
[67,"墨水4","（盒）",null,30,null,"1、国产墨水\n2、适用于更改连供的适用于原装正品MP288"]
[68,"键盘1","（个）",null,30,null,"1、标准非机械台式机键盘\n2、接口：usb\n3、连接方式：有线"]
[69,"键盘2","（个）",null,30,null,"1、矮轴式键盘\n2、接口：usb\n3、连接方式：有线"]
[70,"鼠标","（个）",null,30,null,"1、光电鼠标\n2、接口usb\n3、连接方式：有线"]
[71,"电脑维护","（项）",null,5,null,"1、计算机上门维护（包含：主机除尘、硬件故障排除、通用类软件故障处理），含三个院区全部台式计算机。"]
[72,"喷墨打印机维护","（项）",null,5,null,"1、喷墨打印机上门维护（包含：打印机卡异物、硬件故障排除、软件共享等）含三个院区全部喷墨打印机。"]
[73,"瓶贴机维护","（项）",null,5,null,"1、瓶贴打印机上门维护（包含：打印机卡异物、硬件故障排除、软件共享等）含三个院区全部瓶贴打印机。"]
[74,"激光打印机维护","（项）",null,15,null,"1、激光类打印机上门维护（包含：打印机卡异物、硬件故障排除、软件共享等）含三个院区全部激光打印机。"]
[75,"LED屏幕维护","（项）",null,10,null,"1、LED屏幕上门维护（包含：主机使用情况监测，屏幕硬件故障排除、软件故障排除、重要节日事件保障）含三个院区全部LED屏幕。"]
[76,"投影仪维护","（项）",null,10,null,"1、投影仪上门维护（包含：主机除尘、硬件故障排除、通用类软件故障处理），含三个院区全部投影仪。"]
[77,"音箱维护","（项）",null,9,null,"1、音箱会议系统维护（包含：主机除尘、硬件故障排除、通用类软件故障处理）含三个院区全部音箱会议设备。"]
[78,"交换机维护","（项）",null,9,null,"1、交换机系统维护（包含：主机除尘、硬件故障排除、通用类软件故障处理）含三个院区全部交换机设备。"]
[79,"数据交换器","台",null,2,null,"1、8口千兆交换器\n2、塑料壳、不支持POE供电"]
[80,"爱普生L3118废墨垫更换","个",null,10,null,"1. 配件规格：爱普生L3118/L3158/L3110专用废墨垫（尺寸50×30×10mm，海绵密度30kg/m³）\n2. 更换流程：3步操作（拆机→废墨垫取出→新垫安装→废墨计数器重置）\n3. 技术要求：使用爱普生专用软件（Adjustment Program）重置废墨计数器\n4. 质保期限：配件6个月质保，正常使用下无漏墨现象\n5. 交付标准：更换后打印测试页无漏墨，废墨仓密封良好\n6. 环保要求：旧废墨垫按危险废弃物处理，符合《国家危险废物名录》"]
[81,"电脑主机电源","个",null,15,null,"1. 功率规格：400W额定功率，峰值500W，80PLUS白牌认证\n2. 电压范围：输入100-240V~50/60Hz，输出+12V(30A)、+5V(20A)、+3.3V(20A)\n3. 接口配置：20+4pin主板接口，4+4pin CPU接口，2×SATA接口，1×PCI-E 6pin\n4. 保护功能：过压（OVP）、过流（OCP）、短路（SCP）、过功率（OPP）保护\n5. 风扇规格：120mm静音风扇，转速1200±10% RPM，噪音≤25dB\n6. 尺寸重量：150×140×86mm，重量1.2kg，MTBF 10万小时"]
[82,"打印机主板维修","次",null,20,null,"1. 服务范围：针对激光/喷墨打印机主板故障（不通电、不识别、报错代码）\n2. 维修标准：更换元件为同型号原装或台产优质配件（如STM32芯片、电源管理IC）\n3. 检测流程：4步检测（通电测试→故障定位→元件检测→功能验证），提供检测报告\n4. 质保期限：维修后3个月质保（非人为损坏免费返修）\n5. 交付要求：维修周期≤3工作日，修复后20页连续打印测试（无卡纸/漏粉）\n6. 技术要求：维修人员需持电子维修资格证书，静电防护操作（ESD防护）"]
[83,"惠普109A国产硒鼓","个",null,5,null,"1. 适配机型：专为惠普LaserJet Pro M104a/M104w/M132a/M132nw设计\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度5-8μm），定影温度150-180℃\n3. 量化指标：2000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017《信息技术 打印机耗材 通用规范》\n5. 环保要求：不含铅、汞等有害物质"]
[84,"良田S500L高拍仪","台",null,2,null,"1. 型号规格：良田S500L，A4幅面，500万像素CMOS传感器\n2. 硬件参数：分辨率2592×1944dpi，扫描速度≤1秒/页（A4，300dpi）\n3. 光学规格：定焦镜头（f=8mm），LED补光灯（12颗LED），亮度可调\n4. 接口规格：USB 2.0高速接口，传输速率480Mbps\n5. 功能特性：支持OCR文字识别（180种语言），可编辑Word/Excel/PDF\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11（32/64位），支持TWAIN驱动"]
[85,"清风241-3打印纸","件",null,3,null,"1. 规格：241mm×279.4mm（11英寸），3联无碳复写纸（白/红/黄）\n2. 材质标准：60g/㎡原纸，符合GB/T 24468-2009《无碳复写纸》标准\n3. 技术参数：显色时间≤2秒，发色密度≥1.2D，耐光性≥4级\n4. 适配设备：爱普生LQ-630K/635K、得实DS-610/7830针式打印机\n5. 包装规格：500张/包（100份×5联），10包/件，牛皮纸纸箱包装\n6. 保存要求：10-30℃温度，40%-60%湿度，保质期24个月"]
[86,"佳能845黑色墨盒   ","个",null,5,null,"1. 容量规格：12ml墨水容量，180页打印量（5%覆盖率，A4标准）\n2. 适配机型：佳能MG2580/MG2980/IP2880/MP288/TS3180系列\n3. 技术参数：染料型墨水，pH值6.5-7.5，粘度3-5cP（25℃）\n4. 质量要求：支持4800×1200dpi分辨率，无漏墨、断线现象\n5. 保质期：常温（10-30℃）未开封保存24个月"]
[87,"80x60热敏纸","个",null,8,null,"1. 规格：80mm宽度，60mm直径，25mm内径纸芯，30米长度\n2. 材质参数：55g/㎡基纸，3-5μm热敏涂层，显色密度≥1.2OD\n3. 技术性能：打印分辨率203dpi下清晰无断线，保存期18个月（常温）\n4. 适配设备：爱普生TM-T88V、佳博GP-5890XIII、新北洋BTP-L520收款机\n5. 环保标准：符合QB/T 4024-2010《热敏纸》标准，不含双酚A（BPA）\n6. 物理特性：挺度≥20mN·m（纵向），抗张强度≥2.5kN/m"]
[88,"惠普HP1020 碳粉  ","瓶",null,50,null,"1. 适配机型：惠普HP1020/1022/3015/3020/3030激光打印机\n2. 容量规格：100g/瓶，打印量2000页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：碳粉纯度≥99.5%，流动性≤15s/50g（霍尔流速计）\n4. 质量标准：打印灰度等级16级，定影牢固度≥95%（胶带测试）\n5. 使用要求：存储温度0-40℃，湿度30%-60%，避免阳光直射"]
[89,"技嘉710显卡","块",null,2,null,"1. 型号规格：技嘉GT710 2GD3-VGA，NVIDIA GeForce GT710芯片\n2. 核心参数：192个CUDA核心，核心频率954MHz，显存频率1600MHz\n3. 显存规格：2GB DDR3显存，64bit位宽，12.8GB/s带宽\n4. 接口配置：1×VGA+1×HDMI 1.4，支持4K（3840×2160）输出\n5. 功耗要求：TDP 19W，PCI-E 2.0×8供电，无需额外电源\n6. 系统兼容：支持Windows 10/11 64位，需Intel i3及以上处理器"]
[90,"惠普1020定影齿轮轴套维修","次",null,4,null,"1. 服务对象：惠普1020/1022系列激光打印机定影组件\n2. 维修内容：更换定影齿轮、轴套、轴承（配件型号：RM1-0013-000）\n3. 配件标准：优质国产兼容件（尼龙66材质，硬度70±5 Shore D）\n4. 技术要求：定影温度校准180±5℃，压力辊间隙0.15±0.05mm\n5. 质保期限：维修后2个月质保，正常使用下无齿轮磨损、异响\n6. 交付标准：维修后连续打印50页（A4，5%覆盖率）无重影、卡纸"]
[91,"神州530KII色带架","个",null,10,null,"1. 适配机型：神州530KII针式打印机\n2. 规格：12.7mm×10m色带，塑料支架尺寸85×60×30mm\n3. 技术参数：尼龙基材厚度50μm，油墨附着量8g/㎡\n4. 质量要求：打印字符清晰度≥300dpi，连续打印100万字符无断带\n5. 环境要求：工作温度5-40℃，湿度20%-80%（非凝结）"]
[92,"神州530KII色带","个",null,10,null,"1. 适配产品：神州530KII色带架\n2. 规格：12.7mm×10m，厚度50μm（尼龙基材）\n3. 技术参数：油墨类型为醇溶性，干燥时间≤1秒（25℃）\n4. 质量要求：色密度≥1.2D，耐摩擦次数≥50次（4.9N力）\n5. 保质期：密封保存18个月，避免高温高湿环境"]
[93,"146A硒鼓","个",null,10,null,"1. 适配机型：支持146A系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[94,"清风241-2打印纸","件",null,10,null,"1. 规格：241mm×279.4mm（11英寸），2联无碳复写纸（白/红）\n2. 材质标准：60g/㎡原纸，符合GB/T 24468-2009标准\n3. 技术参数：显色时间≤1.5秒，发色密度≥1.3D，耐摩擦性≥3级\n4. 适配设备：各类针式打印机，打印速度≤300字符/秒\n5. 包装规格：500张/包（100份×5联），12包/件，纸箱尺寸420×320×280mm\n6. 保存要求：避光、防潮，保质期24个月，堆叠高度≤1.5米"]
[97,"inet i5主频3.2CPU","块",null,2,null,"1. 型号规格：Intel Core i5-4590（LGA1150接口）\n2. 核心参数：四核四线程，基础频率3.3GHz，睿频3.7GHz\n3. 缓存规格：L3缓存6MB，TDP功耗84W\n4. 技术特性：支持Intel VT-x虚拟化，Turbo Boost 2.0\n5. 内存支持：DDR3-1333/1600，最大容量32GB，双通道\n6. 适用主板：Intel H81/B85/Z87系列芯片组"]
[98,"显存4GB显卡","快",null,2,null,"1. 核心规格：NVIDIA GTX 1050 Ti/AMD RX 560级别芯片\n2. 显存参数：4GB GDDR5，128bit位宽，7000MHz频率，56GB/s带宽\n3. 核心频率：基础频率1290MHz，Boost频率1392MHz\n4. 接口配置：1×HDMI 2.0+1×DVI-D+1×DisplayPort 1.4\n5. 功耗要求：TDP 75W，PCI-E 3.0×16供电，建议300W以上电源\n6. 功能支持：DirectX 12，OpenGL 4.6，多屏输出（3屏）"]
[99,"H85大板主板","块",null,3,null,"1. 芯片组：Intel H85芯片组，ATX板型（30.5×24.4cm）\n2. CPU接口：LGA1150，支持4代Intel Core i3/i5/i7\n3. 内存插槽：4×DDR3 DIMM，最大支持32GB（1600/1333MHz）\n4. 扩展接口：1×PCI-E 3.0×16，2×PCI-E 2.0×1，2×PCI\n5. 存储接口：4×SATA 6Gb/s，2×SATA 3Gb/s\n6. 后置接口：2×USB 3.0，4×USB 2.0，1×VGA，1×HDMI，1×RJ45"]
[100,"金士顿240G固态硬盘","块",null,2,null,"1. 型号规格：金士顿A400系列 SA400S37/240G，2.5英寸（7mm厚）\n2. 存储参数：240GB容量，TLC NAND闪存，256MB缓存\n3. 速度指标：连续读取500MB/s，连续写入350MB/s（ATTO测试）\n4. 耐用性：TBW 160TB，指令\n5. 接口规格：SATA 6Gb/s，兼容SATA 3.0/2.0标准\n6. 支持Windows/Linux/macOS"]
[101,"雷柏N1600鼠标","个",null,2,null,"1. 类型规格：有线光电鼠标，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 技术参数：1000DPI光学分辨率，3000帧/秒采样率，10ms响应时间\n3. 按键配置：3键+滚轮设计，按键寿命300万次，滚轮寿命100万圈\n4. 物理规格：113×64×38mm尺寸，80g重量（不含线），类肤质涂层\n5. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上\n6. 工作环境：0-40℃温度，10%-90%湿度（非凝结）"]
[102,"西伯利亚XK185机械键盘","个",null,3,null,"1. 轴体规格：青轴机械轴，触发键程2.4mm，触发力度50±15cN，寿命5000万次\n2. 布局设计：104键全尺寸，全键无冲，按键行程4.0mm，段落感明显\n3. 背光功能：白色单色背光，5级亮度调节，3种模式（常亮/呼吸/关闭）\n4. 接口规格：USB 2.0，1.8米编织线（带抗干扰磁环），线径4mm\n5. 物理参数：443×132×38mm尺寸，950g重量，底部4个防滑脚垫\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，Linux系统"]
[103,"汉光联创3300碳粉","瓶",null,3,null,"1. 适配机型：汉光联创3300系列激光打印机\n2. 容量规格：120g/瓶，打印量2500页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：磁性碳粉， resistivity 10^14-10^15 Ω·cm\n4. 质量要求：底灰≤0.05D，分辨率1200dpi下无飞粉现象\n5. 环保标准：符合GB 18587-2017《水性涂料voc限值》要求"]
[104,"力拓WK10键盘","个",null,3,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部4个排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质键帽\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，即插即用无需驱动"]
[105,"罗技m90鼠标","个",null,3,null,"1. 类型规格：有线光电鼠标，USB 2.0接口，1.8米PVC线材\n2. 技术参数：1000DPI光学分辨率，2000帧/秒采样率，12ms响应时间\n3. 按键配置：2键+滚轮设计，按键寿命300万次，滚轮寿命80万圈\n4. 物理规格：110×58×34mm尺寸，75g重量，对称式设计\n5. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.5以上\n6. 工作环境：5-40℃温度，20%-80%湿度（非凝结）"]
[106,"莱盛154碳粉","瓶",null,5,null,"1. 适配机型：莱盛154系列及对应兼容激光打印机\n2. 容量规格：110g/瓶，打印量2200页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：球形度≥90%，粒径分布8-12μm（D50=10μm）\n4. 质量标准：连续打印500页无卡纸，页面对比度≥1.4D\n5. 认证要求：通过ISO 9001质量管理体系认证"]
[107,"莱盛154粉盒","个",null,3,null,"1. 适配机型：莱盛154系列激光打印机\n2. 结构规格：鼓粉一体式，重量380g（含碳粉），尺寸120×65×250mm\n3. 技术参数：感光鼓寿命12000页，显影辊硬度60±5 Shore A\n4. 量化指标：2200页打印量（5%覆盖率），初装粉量110g\n5. 质量要求：打印均匀度≤±5%，无鬼影、底灰现象"]
[108,"更换转印高压板","个",null,2,null,"1. 配件规格：打印机转印高压板（输出电压DC 6-8kV，电流≤100μA）\n2. 适配机型：根据打印机型号匹配（如惠普1020/佳能2900/兄弟7360）\n3. 技术参数：工作温度0-40℃，湿度20%-80%，绝缘电阻≥100MΩ（500V DC）\n4. 安装标准：高压线缆连接牢固，绝缘胶带包裹（耐高压10kV）\n5. 质保期限：配件12个月质保，安装工艺3个月质保\n6. 测试要求：安装后100页打印测试，转印效率≥90%（无漏印、空白）"]
[109,"京瓷6128粉盒","个",null,3,null,"1. 适配机型：京瓷FS-6025MFP/6030MFP/6525MFP/6530MFP\n2. 容量规格：150g碳粉，6000页打印量（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：非磁性单组分碳粉，充电量-15~-25μC/g\n4. 质量标准：显影偏压DC-300V，转印效率≥90%\n5. 环保要求：符合欧盟REACH法规1907/2006要求"]
[110,"鼠标垫（小标垫）","张",null,3,null,"1、300*300鼠标垫"]
[111,"405d 碳粉  ","瓶",null,2,null,"1.适配机型：惠普 LaserJet Pro M405、M305、MFP M329\n2.打印量：在 A4 纸 5% 覆盖率标准下，打印量约 3100 页\n"]
[112,"光电通3060碳粉","瓶",null,2,null,"1.适配机型：除光电通 OEP3060DN 外，还兼容同系列的 OEP2660DN、MP3070DN 等机型\n2.打印量：标准粉盒对应的打印量约 3000 页（A4 纸标准打印覆盖率下）"]
[113,"品牌机专用电源","个",null,2,null,"1.输入：100 - 240V；输出功率 690W，能量转换效率达 92%"]
[114,"金邦8G d4内存条","根",null,5,null,"1.适用类型为台式机，单条 8GB；内存主频 2400MHz，CL 延迟 15 - 15 - 15 - 35；工作电压 1.35V，适配日常办公等基础场景"]
[115,"希捷1TB移动硬盘","个",null,5,null,"1.基础规格：存储容量 1TB，逻辑 / 物理扇区字节数 512/4096\n2.性能参数：SATA 6Gb/s 接口，最大数据传输率 140MB / 秒，缓存 128MB，转速 5400 转 / 分钟\n3.物理规格：2.5 英寸尺寸，厚度 7mm，重量 90g，采用无卤素材质，符合 RoHS 标准\n4.电源管理：启动电流 1.0A，平均读取功率 1.6W，平均闲置功率 0.45W"]
[116,"莱盛兄弟2260粉盒","个",null,5,null,"1.型号 LSGB - BRO - TN2325\n2.打印容量 在 A4 纸张、5% 覆盖率的标准条件下，打印量约 2600 页\n3.适配机型 主要适配兄弟 HL - 2260/2260D/2560DN 机型，同时也可兼容兄弟 DCP - 7080、MFC - 7380/7480 等多款兄弟系列打印机"]
[117,"金士顿DDR3 4G内存条","根",null,5,null,"1.基础与核心参数 单条 4GB，DDR3 类型，主频 1333MHz，传输标准 PC3 - 10600；CL 延迟 9，工作电压 1.5V，240pin DIMM 接口；采用双面 16 颗颗粒封装\n2.适配场景 主打兼容性与稳定性，适配多数家用、办公台式机，支持长期稳定运行"]
[118,"Type-C数据线","根",null,5,null,"1.接口尺寸 接口呈长方形，约 8.4mm×2.6mm，采用正反可插设计，无需区分方向\n2.线缆材质 常见 PVC、TPE 材质，性价比高；尼龙编织材质更耐磨抗拉，是主流优选；高功率或高速线材会强化屏蔽层设计，减少干扰\n3.主流为 1 米、1.5 米、2 米，长度过长可能增加电阻，影响超高功率快充效果"]
[119,"405d 带芯片硒鼓","个",null,5,null,"1. 适配机型：支持405d系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[120,"罗技mk270键鼠套件","个",null,5,null,"1.连接方式：采用 2.4GHz 无线连接，搭配微型 USB 接收器实现键鼠共用连接，即插即用。\n无线范围：有效连接距离可达 10 米，实际范围会受使用环境和设备条件影响。\n2.键盘供电相关 需 2 节 AAA 碱性电池供电，官方标注电池寿命可达 36 个月，且设有电源开关，能减少电量损耗\n3.鼠标供电相关 需 1 节 AA 碱性电池供电，官方标称电池寿命 12 个月，同样配有电源开关"]
[121,"丰逸A5复印纸","件",null,5,null,"1.尺寸 遵循 A5 标准尺寸，为 148mm×210mm\n2.材质 采用纯竹浆制作，属于多功能复印纸，适配多种办公设备\n3.单包张数 无论是 70 克还是 80 克版本，均为 500 页 / 包的常规包装"]
[122,"鼠标垫（ X16锁边垫）","张",null,5,null,"1. 类型规格：有线光电鼠标，USB 2.0接口，1.5-1.8米线材\n2. 技术参数：1000-1600DPI（可调），2000-3000帧/秒采样率，10-12ms响应\n3. 按键配置：2-3键+滚轮，按键寿命300万次，滚轮寿命80-100万圈\n4. 物理规格：105-115×58-65×34-38mm，75-85g重量，防滑涂层\n5. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.5以上\n6. 工作环境：5-40℃温度，20%-80%湿度，适应多种桌面材质"]
[123,"清风彩色三联打印纸","件",null,5,null,"1. 规格：241mm×279.4mm（11英寸），2联无碳复写纸\n2. 材质标准：60g/㎡原纸，符合GB/T 24468-2009标准\n3. 技术参数：显色时间≤2秒，发色密度≥1.2D，耐光性≥4级\n4. 适配设备：各类针式打印机，打印速度≤300字符/秒\n5. 包装规格：500张/包，10-12包/件，牛皮纸纸箱\n6. 保存要求：10-30℃温度，40%-60%湿度，保质期24个月"]
[124,"惠普1188W碳粉","瓶",null,5,null,"1. 适配机型：根据对应打印机型号匹配（激光打印机专用）\n2. 容量规格：100-120g/瓶，打印量2000-2500页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：碳粉纯度≥99.5%，流动性12-18s/50g，充电量-15~-25μC/g\n4. 质量要求：底灰≤0.05D，分辨率1200dpi下无飞粉，定影牢固度≥95%\n5. 环保标准：符合GB 18587-2017要求，不含苯类溶剂\n6. 使用说明：添加时需清理废粉仓，避免不同品牌碳粉混合"]
[125,"迅捷USB网卡","张",null,5,null,"1.核心规格 遵循 IEEE 802.11n/g/b 标准，2.4GHz 单频段，最高传输速率 300Mbps，适配 USB 2.0 接口\n2.外观尺寸 尺寸为 42.0mm×16.8mm×12.7mm，体积紧凑，适配笔记本和台式机\n3.适配与环境 支持 Windows XP 至 Windows 10 系统；使用环境与 FW300UM 一致，稳定性强"]
[126,"100x70热敏纸","个",null,5,null,"1. 规格：100x70mm（宽度×直径），25mm内径，30米长度\n2. 材质参数：55-60g/㎡基纸，3-5μm热敏涂层，显色密度≥1.2OD\n3. 技术性能：203dpi打印清晰无断线，常温保存期18个月\n4. 适配设备：POS收款机、热敏打印机（如EPSON TM系列）\n5. 环保标准：符合QB/T 4024-2010标准，不含双酚A（BPA）\n6. 物理特性：挺度≥20mN·m，抗张强度≥2.5kN/m，表面平滑度≥20s"]
[127,"惠普m203d 碳粉 ","瓶",null,5,null,"1. 适配机型：根据对应打印机型号匹配（激光打印机专用）\n2. 容量规格：100-120g/瓶，打印量2000-2500页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：碳粉纯度≥99.5%，流动性12-18s/50g，充电量-15~-25μC/g\n4. 质量要求：底灰≤0.05D，分辨率1200dpi下无飞粉，定影牢固度≥95%\n5. 环保标准：符合GB 18587-2017要求，不含苯类溶剂\n6. 使用说明：添加时需清理废粉仓，避免不同品牌碳粉混合"]
[129,"惠普D1108碳粉   ","瓶",null,5,null,"1. 适配机型：根据对应打印机型号匹配（激光打印机专用）\n2. 容量规格：100-120g/瓶，打印量2000-2500页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：碳粉纯度≥99.5%，流动性12-18s/50g，充电量-15~-25μC/g\n4. 质量要求：底灰≤0.05D，分辨率1200dpi下无飞粉，定影牢固度≥95%\n5. 环保标准：符合GB 18587-2017要求，不含苯类溶剂\n6. 使用说明：添加时需清理废粉仓，避免不同品牌碳粉混合"]
[132,"震旦200硒鼓","个",null,5,null,"1. 适配机型：支持通用型系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[133,"震旦200碳粉","瓶",null,5,null,"1. 适配机型：根据对应打印机型号匹配（激光打印机专用）\n2. 容量规格：100-120g/瓶，打印量2000-2500页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：碳粉纯度≥99.5%，流动性12-18s/50g，充电量-15~-25μC/g\n4. 质量要求：底灰≤0.05D，分辨率1200dpi下无飞粉，定影牢固度≥95%\n5. 环保标准：符合GB 18587-2017要求，不含苯类溶剂\n6. 使用说明：添加时需清理废粉仓，避免不同品牌碳粉混合"]
[134,"迈拓桌面切换器","个",null,5,null,"1.核心接口 视频输入 / 输出为 VGA 接口；支持 USB2.0 接口，适配键盘、鼠标等外设\n2.显示性能 最高支持 1920x1200 分辨率，画面传输无明显拖尾和重影\n3.操作方式 支持面板按键和热键切换，切换响应迅速，扫描间隔 5 秒\n4.接口适配 支持 USB2.0，键盘和鼠标分别模拟 PS/2 或 USB、USB 信号，兼容性强\n5.其他特性 无需外接电源，支持热插拔，适配硬盘录像机、网游等场景"]
[135,"惠普150a硒鼓","个",null,5,null,"1. 适配机型：支持150a系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[136,"力胜001鼠标","个",null,5,null,"1. 类型规格：有线光电鼠标，USB 2.0接口，1.5-1.8米线材\n2. 技术参数：1000-1600DPI（可调），2000-3000帧/秒采样率，10-12ms响应\n3. 按键配置：2-3键+滚轮，按键寿命300万次，滚轮寿命80-100万圈\n4. 物理规格：105-115×58-65×34-38mm，75-85g重量，防滑涂层\n5. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.5以上\n6. 工作环境：5-40℃温度，20%-80%湿度，适应多种桌面材质"]
[139,"金士顿DDR4 16g内存条","根",null,5,null,"1.台式机 单条 16GB；主频 2133MHz；240pin DIMM 插槽；CL 延迟 15；工作电压 1.2V"]
[140,"粉盒型号 原装型号 T - 03KBH","个",null,5,null,"1.粉盒型号 原装型号 T - 03KBH\n2.适配设备 光电通 OEP2660DN、OEP3060DN、MP3070DN 打印机\n3.打印页数 标准粉盒约 3000 页；打印机随机配备的初始粉盒约 1000 页\n4.配套耗材 需搭配 D - 10KBH 型号硒鼓使用，对应的硒鼓寿命约 10000 页"]
[141,"惠普108a硒鼓","个",null,5,null,"1. 适配机型：支持108a系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[142,"50x30标签打印纸","卷",null,5,null,"1. 规格：210mm×297mm（A4），70-80g/㎡，符合ISO 216标准\n2. 材质标准：100%木浆，白度85±2%，不透明度≥90%，平滑度≥30s\n3. 技术参数：抗张强度≥2.5kN/m，撕裂度≥200mN，pH值7.0-8.0\n4. 打印适配：支持激光/喷墨/复印，双面打印无透印，定影良好\n5. 包装规格：500张/包，4包/箱，每箱重量15-18kg\n6. 质量标准：符合GB/T 148-2020《印刷、书写和绘图用原纸》"]
[143,"爱普生L380废墨垫更换","个",null,5,null,"1.适配规格 专用海绵材质废墨垫，无特定型号标识，需匹配爱普生 L380 机身底部的废墨收集槽尺寸，市面上多为该机型通用的专用海绵垫，部分配件带有适配的安装定位结构，无需额外裁剪\n2.更换周期 常规使用场景下，更换周期约 1 - 2 年；若打印量较大，建议每打印 1000 页左右检查一次是否需要更换；具体周期会随打印频率、喷头清洗次数增减而变化，频繁清洗喷头会加速废墨垫饱和\n3.更换提示信号 当废墨垫饱和时，打印机将出现错误代码 E - 50，同时会提示 “废墨垫已满”；也可进入打印机维修模式查看墨水垫计数器，若数值达到 100%，则需立即更换\n"]
[144,"佳能cm1100碳粉","瓶",null,7,null,"1. 适配机型：根据对应打印机型号匹配（激光打印机专用）\n2. 容量规格：100-120g/瓶，打印量2000-2500页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：碳粉纯度≥99.5%，流动性12-18s/50g，充电量-15~-25μC/g\n4. 质量要求：底灰≤0.05D，分辨率1200dpi下无飞粉，定影牢固度≥95%\n5. 环保标准：符合GB 18587-2017要求，不含苯类溶剂\n6. 使用说明：添加时需清理废粉仓，避免不同品牌碳粉混合"]
[145,"57x30（小）热敏纸","个",null,7,null,"1. 规格：57x30mm（宽度×直径），25mm内径，30米长度\n2. 材质参数：55-60g/㎡基纸，3-5μm热敏涂层，显色密度≥1.2OD\n3. 技术性能：203dpi打印清晰无断线，常温保存期18个月\n4. 适配设备：POS收款机、热敏打印机（如EPSON TM系列）\n5. 环保标准：符合QB/T 4024-2010标准，不含双酚A（BPA）\n6. 物理特性：挺度≥20mN·m，抗张强度≥2.5kN/m，表面平滑度≥20s"]
[146,"迪速键鼠套件","套",null,7,null,"1.连接方式：有线连接，键盘和鼠标均为 USB 接口。\n工作方式：鼠标采用光电工作方式，分辨率为 1600dpi。\n人体工程学设计：支持人体工程学，使用起来更加舒适。\n防水特性：键盘支持防水功能。\n适用对象：适用于笔记本、家用、游戏、办公等场景。\n线长：线长为 1.5m。\n键盘规格：采用 104 键尺寸设计。\n套装重量：产品重量为 700g。"]
[147,"爱普生8058维护箱","个",null,7,null,"1.适配设备 爱普生 L8058、L8050、L18058、L15158、L15168、L6558、L6578 等多款喷墨打印机\n2.功能与使用特性 1. 不可填充设计，属于一次性耗材，废墨饱和后需整体更换，更换时无需拆机，打开打印机全景上盖即可操作；2. 更换后无需额外执行清零操作，芯片可自动适配打印机并重置废墨计数状态"]
[148,"惠普701小碳粉","瓶",null,7,null,"1.打印页数 标准容量下，基于 ISO/IEC 24711 标准的打印量约 895 页，实际页数会因打印内容的密度、纸张类型略有波动\n2.适配设备 主要适配惠普传真机系列，具体包括惠普 Fax 640、Fax 650、Fax 2140 三款机型"]
[149,"HP158A碳粉  ","瓶",null,7,null,"1.容量与打印页数 属于标准容量规格，在 A4 纸 5% 覆盖率的标准下，打印量约 2500 页；实际打印页数会因文档密度、纸张类型等因素有所波动\n2.适配设备 主要适配惠普 Tank 系列激光打印机，包括 Tank MFP 1005、1005w、1020、1020W、2506DW、2606DN、2606SDN、2606SDW 等多款机型"]
[150,"爱普生3118废墨收集器","个",null,7,null,"1.适配规格 无单独型号，为专用吸墨海绵材质，属于爱普生 L3110 系列通用款，可与 L3110、L3119、L3151、L3158 等多款机型通用，尺寸贴合 L3118 机身底部的废墨收集槽，无需裁剪即可直接安装。\n2.使用寿命 常规家庭及小型办公场景下，更换周期约 1 - 2 年；从使用次数来看，使用寿命约 700 次左右，极端情况下可达 1000 次；若频繁清洗喷头，会加速废墨垫饱和，需缩短更换周期。\n3.更换提示信号 废墨垫饱和时，打印机启动时信号灯会闪烁，同时可能伴随打印颜色模糊、印模不清等问题；也可通过废墨计数器查看状态，数值满额后打印机会逐步限制或停止工作，需更换并清零。"]
[151,"京瓷2020粉筒","支",null,7,null,"1.1. 颜色：黑色；\n2. 打印量：官方标注打印量约 12000 页，适配该系列打印机的中小印量办公需求；\n3. 适配特性：专为该系列激光打印机设计，碳粉配方适配机型定影系统，可减少定影不牢、卡纸等问题。"]
[152,"京瓷4148粉筒","支",null,7,null,"1.核心基础信息 颜色为黑色，硒鼓结构为独立粉盒，多数兼容款支持灌粉，原装及品牌兼容款均通过相关质量检测，打印文本黑度高、清晰度好，能满足日常办公文档的打印质感需求\n2.容量与打印页数 标准版碳粉量约 300 克，在 A4 纸 5% 覆盖率标准下，打印量约 7200 页；第三方大容量定制款碳粉量可达 450 克，打印量能提升至 18000 页，具体页数会因打印内容密度略有波动\n3.适配设备 主打适配京瓷 TASKalfa 系列复印机，核心适配机型为 TASKalfa 2020、TASKalfa 2021；部分兼容款可兼容 TASKalfa 2220、2221、2320、2321 等机型，适配性较强"]
[153,"惠普GT53XL墨水","瓶",null,7,null,"1.容量与打印页数 单瓶容量 135 毫升，在 A4 纸按惠普模拟 ISO/IEC 24712 测试页的连续打印标准下，黑白打印量约 6000 页；实际打印页数会因文档内容密度、纸张类型等因素有所波动。\n2.适配设备 适配惠普多款墨仓打印机，涵盖多个系列，包括 Ink Tank 115、315、319、415、419 等，Smart Tank 500、515、519、530、615 等，还有 DeskJet GT 5800 系列等。"]
[154,"爱普生L1118废墨收集器更换","个",null,7,null,"1.适配规格 无单独型号，为专用高密度吸墨海绵材质，常和 L1110 等同系列入门级墨仓打印机的废墨收集垫通用，尺寸贴合 L1118 机身后部的废墨收集槽，无需裁剪可直接安装。\n2.更换周期 无固定标准，和打印量及使用场景强相关。轻度用户（每周打印＜100 页）约 6 个月更换一次；中度用户（每周打印 100 - 300 页）建议 3 个月更换一次；重度用户（每周打印＞300 页）需每月更换；若环境潮湿、频繁清洗喷头，需进一步缩短更换周期。"]
[155,"惠普P1106 碳粉","瓶",null,7,null,"1.打印量 标配版在 A4 纸 5% 覆盖率标准下，打印量约 1500 页；随机附赠的体验装硒鼓碳粉量较少，打印量约 700 页，数据符合 ISO/IEC 19752 连续打印标准"]
[156,"惠普M128碳粉","瓶",null,7,null,"1.打印量 在 A4 纸 5% 覆盖率标准下，常规款打印量约 1500 页；随机附赠的体验装碳粉量较少，打印量约 700 页 同 5% 覆盖率标准下，打印量提升至 2500 页左右，适合高印量办公场景 常规款打印量约 1500 页，部分大容量定制款可达 2000 - 3000 页，具体因品牌填充量不同有波动\n2.适配特性 鼓粉一体结构，完美适配惠普 M128 系列的 M128fn、M128fw、M128fp 等机型，同时还兼容 M1136、P1106 等多款惠普黑白激光设备，适配性广"]
[157,"爱普生680K2色带架","个",null,7,null,"1.核心规格 色带宽度 13mm，色带长度 32m，带架与带芯规格一致，能适配打印机的打印针击发频率，保障长期打印不易断带 规格略有差异，常见宽度 12.7mm，长度 15 - 16m，少数定制款长度接近原装；宽度和原装细微差异不影响装机使用，仅短长度款更换频率会略高\n2.适配机型 除爱普生 LQ - 680K2 外，还适配 LQ - 675KT、LQ - 690K、106KF 等机型，适配性稳定，和打印机机身卡扣完美契合"]
[158,"迈拓DVI转HDMI","根",null,7,null,"1.物理规格 线芯采用铜包钢材质，搭配地线 + 铝箔的屏蔽设计，可减少信号干扰；外被为蓝灰胶皮；线长可选 1.5m、3m、5m、10m、15m、20m 多种规格\n"]
[159,"佳能G1810黑色墨水","瓶",null,6,null,"1.打印量 在 ISO/IEC 24712 图表的标准测试环境下，初始化安装后连续模拟打印的估计量约 6000 页；实际打印量会因文档内容、打印分辨率、纸张类型等因素产生波动，比如打印高密度图文时，耗墨量会增加，打印页数会相应减少。\n2.适配打印性能 搭配该墨水后，打印机 A4 黑白文档的打印速度约 8.8ipm（ESAT / 单面），首页黑白文档打印时间约 13 秒；依托墨水与打印头的适配性，可配合打印机实现最高 4800x1200dpi 的打印分辨率，保障黑白打印的精细度。\n3.适配特性 除佳能 G1810 外，还适配同系列的 G1800 等加墨式打印机，兼容性强，且加墨方式简易，适合非专业用户自行操作补充墨水。"]
[160,"莱盛2260粉盒","个",null,6,null,"1.容量与打印量 单只粉盒对应的碳粉净含量搭配下，在 A4 纸 5% 覆盖率的标准测试环境下，打印量约 2600 页；另有对应的碳粉补充装为 90 克 / 瓶，单瓶碳粉也可适配达到相近打印量。实际打印量会因文档密度、打印分辨率等因素变化。\n2.适配机型 除核心适配兄弟 HL - 2260 外，还适配兄弟 HL - 2260D/2560DN、DCP - 7080/7080D/7180DN、MFC - 7380/7480D/7880DN 等机型，同时也兼容联想 LJ2405D、2455D 等多款联想相关激光打印机。"]
[161,"惠普203d粉盒","个",null,6,null,"1.打印量 A4 纸 5% 覆盖率标准下，打印量约 1600 页（符合 ISO/IEC 19752 标准）\n2.适配机型 核心适配 HP M203d，同时兼容 HP M203dw、M227sdn、M227fdw 等 M203/M227 系列机型"]
[162,"惠普CP1025成像鼓","个",null,2,null,"1.使用寿命 单只成像鼓在 A4 纸 5% 覆盖率标准下，使用寿命约 12000 页（黑白）/10000 页（彩色），实际寿命随打印内容、环境变化\n2.适配机型 仅适配 HP Color LaserJet CP1025、CP1025nw 两款彩色激光打印机，与机身感光系统精准匹配"]
[163,"佳能890墨水","瓶",null,6,null,"1.打印量 ISO/IEC 24712 标准下，黑白打印量约 6000 页；实际打印量因文档密度、纸张类型波动 ISO/IEC 24712 标准下，彩色综合打印量约 7000 页（三色合计），单色彩打印量约 2300 页 / 色\n2.适配机型 佳能加墨式 G 系列打印机，包括 G1810、G1800、G2810、G2800、G3810、G3800 等"]
[164,"惠普1110碳粉","瓶",null,6,null,"1. 适配机型：根据对应打印机型号匹配（激光打印机专用）\n2. 容量规格：100-120g/瓶，打印量2000-2500页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：碳粉纯度≥99.5%，流动性12-18s/50g，充电量-15~-25μC/g\n4. 质量要求：底灰≤0.05D，分辨率1200dpi下无飞粉，定影牢固度≥95%\n5. 环保标准：符合GB 18587-2017要求，不含苯类溶剂\n6. 使用说明：添加时需清理废粉仓，避免不同品牌碳粉混合"]
[165,"277碳粉","瓶",null,6,null,"1. 适配机型：根据对应打印机型号匹配（激光打印机专用）\n2. 容量规格：100-120g/瓶，打印量2000-2500页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：碳粉纯度≥99.5%，流动性12-18s/50g，充电量-15~-25μC/g\n4. 质量要求：底灰≤0.05D，分辨率1200dpi下无飞粉，定影牢固度≥95%\n5. 环保标准：符合GB 18587-2017要求，不含苯类溶剂\n6. 使用说明：添加时需清理废粉仓，避免不同品牌碳粉混合"]
[166,"惠普208d碳粉","瓶",null,2,null,"1.打印量 A4 纸 5% 覆盖率标准（ISO/IEC 19752）下，打印量约 1000 页；随机附赠体验装约 500 页 同覆盖率标准下，打印量提升至 3000 页，适合月打印量 500 + 的高印量场景\n2.适配机型 核心适配 HP M208d，同时兼容 HP M208dw、M232dw、M232d、M233sdw 等 M208/M232 系列机型"]
[167,"LED模组","块",null,2,null,"1. 规格：P6全彩\n2. 材质标准：优质原材料，符合相关材质标准\n3. 技术参数：关键性能指标明确（如强度、硬度、精度等）\n4. 质量要求：外观无缺陷，性能参数误差≤±5%，使用寿命达标\n5. 环保标准：符合国家环保要求，可回收利用率≥80%\n6. 包装存储：标准包装，适宜存储环境，保质期明确"]
[168,"LED电源","个",null,2,null,"1. 规格：5V 40A\n2. 材质标准：优质ABS塑料/金属材质，符合相关行业标准\n3. 技术参数：表面粗糙度Ra≤1.6μm，尺寸公差±0.1mm\n4. 质量要求：无毛刺、裂纹，装配间隙≤0.2mm，\n5. 环保标准：不含重金属和有害物质\n"]
[169,"奔图CM1100黑色粉盒","个",null,6,null,"1.容量与打印量 碳粉净含量约 80g，A4 纸 5% 覆盖率标准下，打印量约 1500 页；实际打印量因文档密度、打印分辨率波动\n2.适配机型 核心适配奔图 CM1100、CM1100DN、CM1100ADN 等 CM1100 系列彩色激光打印机，与机身碳粉盒插槽精准契合"]
[170,"爱格尔A-9510N扫码枪","个",null,2,null,"1.核心扫描性能 1. 扫描类型：支持一维码（EAN-13、Code 39 等）、二维码（QR Code、Data Matrix 等）全码制扫描；\n2. 扫描精度：最小识别条码宽度 0.1mm（4mil），扫描角度 ±30°（倾斜）、±45°（旋转）、±60°（偏转）；\n3. 扫描速度：最高 300 次 / 秒，支持连续扫描、自动感应扫描（感应距离 5-15cm）\n无线传输参数 1. 传输方式：2.4G 无线 + USB 有线双模式，无线传输距离空旷环境下可达 100 米，穿墙距离约 20-30 米；\n2. 通信协议：支持 HID、USB 虚拟串口、KBW 等协议，适配 Windows、Android、iOS、Linux 系统"]
[171,"清风241-1打印纸","件",null,6,null,"1. 规格：210mm×297mm（A4），70-80g/㎡，符合ISO 216标准\n2. 材质标准：100%木浆，白度85±2%，不透明度≥90%，平滑度≥30s\n3. 技术参数：抗张强度≥2.5kN/m，撕裂度≥200mN，pH值7.0-8.0\n4. 打印适配：支持激光/喷墨/复印，双面打印无透印，定影良好\n5. 包装规格：500张/包，4包/箱，每箱重量15-18kg\n6. 质量标准：符合GB/T 148-2020《印刷、书写和绘图用原纸》"]
[172,"希捷2T机械硬盘（含做操作系统）","块",null,2,null,"1.基础规格 适用类型为台式机，硬盘尺寸 3.5 英寸，容量 2000GB，采用 2 片盘片，单碟容量 1000GB\n2.核心性能 转速 7200 转 / 分，搭配 64MB 缓存，接口为 SATA3.0，接口速率 6Gb / 秒；最大读写速度可达 210MB / 秒，持续读写速度 156MB / 秒，读取寻道时间＜8.5ms，写入寻道时间＜9.5ms，能保障系统启动和程序加载的流畅性"]
[173,"得力得力14954扫码枪","个",null,2,null,"1.核心扫描性能 仅支持一维码解码，可读取 EAN - 8 等一维码制；扫描速度 200 次 / 分钟，采用激光光源，读取仰角 45 度，仅适配纸质扫描介质；无线款存储容量可达 4000 条 EAN - 13 码，支持盘点模式及数据上传功能\n2.连接与传输 有线款为 USB 接口，即插即用；无线款空旷环境传输距离约 100 米，室内受环境影响传输距离 20 - 30 米\n3.物理与供电 有线款尺寸标注有 172×93×70mm 和 88×72×168mm 两种版本，重量 200g；无线款充电时间约 5 小时，满电后连续扫码可工作 50 小时以上，工作温度范围 - 15℃ - +45℃"]
[174,"HDMI线 3米","根",null,6,null,"1.传输性能 主流款多符合 HDMI2.0 标准，带宽 18Gbps，部分旧款为 HDMI1.4 标准（带宽 10.2Gbps）；HDMI2.0 款支持 4K 超高清（3840×2160）分辨率 @60Hz，旧款多支持 4096×2160 分辨率，同时均兼容 1080P、3D 视频传输\n2.音频与附加功能 支持音频回传通道（ARC），可传输 Dolby TrueHD、DTS - HD 等次世代音轨；部分高端款插头采用 24K 镀金设计，减少腐蚀生锈，提升信号传输稳定性，且具备全屏蔽设计，降低信号干扰\n3.物理与适配 线长固定 3 米，接口多为标准 HDMI Type - A 接口；外层多为 PVC 护套，适配电视、投影仪、游戏机、笔记本等各类 HDMI 接口设备，满足家用影音、办公投影等中距离设备连接需求"]
[175,"七彩虹128G固态硬盘","块",null,6,null,"1. 型号规格：2.5英寸SATA固态硬盘，容量128GB，厚度7mm\n2. 存储参数：TLC NAND闪存，缓存128-256MB（根据容量匹配）\n3. 速度指标：连续读取450-500MB/s，连续写入300-350MB/s（SATA 6Gb/s）\n4. 耐用性：TBW 80-160TB（根据容量匹配），\n5. 接口规格：SATA 6Gb/s，兼容SATA 3.0/2.0标准\n6. 支持Windows/Linux/macOS"]
[176,"TP-Link AC1200路由器","个",null,6,null,"1.无线性能 支持双频，2.4GHz 频段速率 300Mbps，5GHz 频段速率 867Mbps；兼容 IEEE802.11a/b/g/n/ac 等协议，外置 2 根 2.4GHz 单频天线和 2 根 5GHz 单频天线，提升信号覆盖与传输稳定性\n2.接口配置 配备 4 个 10/100M/1000M 自适应 WAN/LAN 口，支持网口盲插和自动翻转，无需区分接口类型"]
[177,"定制F5踏板","个",null,6,null,"1. 规格：1000M无线路由器\n2. 材质标准：优质ABS塑料/金属材质，符合相关行业标准\n3. 技术参数：表面粗糙度Ra≤1.6μm，尺寸公差±0.1mm\n4. 质量要求：无毛刺、裂纹，装配间隙≤0.2mm，\n5. 环保标准：不含重金属和有害物质\n"]
[178,"佳能815黑色墨盒","个",null,6,null,"1.适配机型 适用于 iP2780、iP2788、MP236、MP288、MX428、MX368 等佳能打印机\n2.打印产量 标准容量版打印 A4 文档约 220 页，4×6 英寸无边距照片约 2955 页；XL 大容量版打印 A4 文档约 401 页，4×6 英寸无边距照片约 7275 页"]
[179,"佳能815彩色墨盒","个",null,6,null,"1.适配机型 与 PG - 815 一致，适配 iP2780、iP2788、MP236、MP288 等多款佳能喷墨打印机\n2.打印产量 标准容量版打印 A4 彩色文档约 244 页，4×6 英寸无边距照片约 83 页；XL 大容量版打印 A4 彩色文档约 349 页，4×6 英寸无边距照片约 122 页"]
[180,"惠普805黑色墨盒","个",null,6,null,"1.适配机型 DeskJet 1210、1212、2330、2332、2720 - 2723、2729 等惠普打印机\n2.打印产量 标准容量版单墨盒打印量约 120 页，数据基于 ISO/IEC24711 连续打印标准，实际产量因打印内容有差异"]
[181,"惠普805彩色墨盒","个",null,6,null,"1.适配机型 DeskJet 1210、1212、2330、2332、2720 - 2723、2729 等惠普打印机\n2.打印产量 标准容量版单墨盒打印量约 120 页，数据基于 ISO/IEC24711 连续打印标准，实际产量因打印内容有差异"]
[182,"TP五口交换机","个",null,6,null,"1.端口规格 5 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口 5 个 10/100Mbps RJ45 端口 5 个 10/100Mbps RJ45 端口，其中 4 个为 POE + 端口\n2.核心性能 存储转发模式，2K MAC 地址表深度 存储转发模式，背板带宽 1Gbps，包转发率 10Mbps 下 14800pps、100Mbps 下 148800pps，1K MAC 地址表 单端口 POE 功率最高 30W，总 POE 功率预算 67W；扩展模式下数据和供电传输距离可达 250 米，1 - 2 端口支持优先级模式"]
[183,"监控摄像头","个",null,2,null,"1. 规格：200万像素\n2. 材质标准：优质ABS塑料/金属材质，符合相关行业标准\n3. 技术参数：表面粗糙度Ra≤1.6μm，尺寸公差±0.1mm\n4. 质量要求：无毛刺、裂纹，装配间隙≤0.2mm，\n5. 环保标准：不含重金属和有害物质\n"]
[184,"监控专用适配器","个",null,6,null,"1. 规格：12V\n2. 材质标准：优质ABS塑料/金属材质，符合相关行业标准\n3. 技术参数：表面粗糙度Ra≤1.6μm，尺寸公差±0.1mm\n4. 质量要求：无毛刺、裂纹，装配间隙≤0.2mm，\n5. 环保标准：不含重金属和有害物质\n"]
[185,"爱普生672黑色墨水","瓶",null,2,null,"1.打印能力 可打印约 4000 页，实际页数受打印内容和设置影响\n2.适配机型 适配 L220、L310、L313、L211、L360、L380、L455 等多款墨仓式打印机"]
[186,"爱普生672彩色墨水","瓶",null,8,null,"1.打印能力 单支彩色墨水可打印约 6500 页，三色搭配满足全彩打印需求\n2.适配机型 与同系列黑色墨水基本一致，覆盖 L101、L211、L351、L363、L565 等墨仓式打印机"]
[187,"惠普1020定影传感器维修","次",null,8,null,"1. 服务范围：针对指定设备故障（根据维修类型匹配，如不通电、功能失效）\n2. 维修标准：更换元件为同型号原装或优质兼容件，提供配件合格证明\n3. 检测流程：通电测试→故障定位→元件检测→功能验证，提供检测报告\n4. 质保期限：维修后2-3个月质保（非人为损坏免费返修）\n5. 交付要求：维修周期≤3工作日，修复后功能测试（连续运行测试）\n6. 技术要求：专业维修人员操作，静电防护，维修记录存档"]
[188,"爱普生004黑色墨水","瓶",null,8,null,"1.打印能力 在 A4 纸张 5% 覆盖率下，可打印约 4500 页，实际页数受打印内容和设置影响\n2.适配机型 涵盖 L1118/L1119/L3106/L3108/L3115/L3118/L3151/L3153/L3158 等多款墨仓式打印机"]
[189,"爱普生004彩色墨水","瓶",null,8,null,"1.打印能力 A4 纸张 5% 覆盖率下，单支彩色墨水可打印约 7500 页，色彩还原度较好，适合日常彩色文档和图片打印\n2.适配机型 与同系列黑色墨水完全一致，适配 L3106/L3116/L3119/L3156/L3168 等多款墨仓式打印机"]
[190,"惠普HP405d纸盒","个",null,8,null,"1.纸盒配置 标配两个进纸盒，含 1 个 100 页容量的多用途纸盒 1，以及 1 个 250 页容量的标准输入纸盒 2；支持选装第 3 个 550 页大容量纸盒\n2.总容量 标配进纸总容量 350 页，加装可选纸盒后最大进纸容量可达 900 页"]
[191,"50x20热敏纸","个",null,8,null,"1. 规格：50x20mm（宽度×直径），25mm内径，30米长度\n2. 材质参数：55-60g/㎡基纸，3-5μm热敏涂层，显色密度≥1.2OD\n3. 技术性能：203dpi打印清晰无断线，常温保存期18个月\n4. 适配设备：POS收款机、热敏打印机（如EPSON TM系列）\n5. 环保标准：符合QB/T 4024-2010标准，不含双酚A（BPA）\n6. 物理特性：挺度≥20mN·m，抗张强度≥2.5kN/m，表面平滑度≥20s"]
[192,"希捷ST 2T机械硬盘","块",null,8,null,"1.核心规格 容量 2TB，SATA 6Gb / 秒接口，缓存 128MB，转速 5400RPM 容量 2TB，SATA 接口，缓存 128MB，转速 7200RPM 容量 2TB，SATA 6Gb / 秒接口，缓存 64MB，转速 5400RPM 左右 容量 2TB，SATA 6Gb / 秒接口，缓存 128MB，转速 7200RPM\n2.传输性能 最大数据传输率 140MB / 秒 适配企业级连续读写场景，传输稳定性强 最大持续数据传输率 159MB / 秒，支持 1 - 8 盘位 NAS 设备 兼顾机械硬盘容量与固态缓存加速，适配桌面办公场景"]
[193,"光电通3060DN鼓架","个",null,8,null,"1.适配机型 核心适配光电通 OEP3060DN，同时兼容 OEP2660DN、MP3070DN 等多款同系列黑白激光打印机\n2.打印寿命 在 A4 纸张 5% 覆盖率的标准测试条件下，使用寿命约 10000 页；实际打印页数会因文档密度、打印机设置以及纸张类型等因素有所波动"]
[194,"罗技m170无线鼠标","个",null,8,null,"1.基础信息 类型为激光打印机成像鼓架，适配光电通 OEP3060DN、OEP2660DN、MP3070DN 等机型，搭配 T - 03KBH 粉盒使用\n2.打印性能 鼓架使用寿命约 10000 页（以 A4 纸 5% 覆盖率为标准，实际页数受打印内容、打印机设置影响），支持黑白文档高效输出"]
[195,"定制60x40热敏纸","个",null,8,null,"1. 规格：60x40mm（宽度×直径），25mm内径，30米长度\n2. 材质参数：55-60g/㎡基纸，3-5μm热敏涂层，显色密度≥1.2OD\n3. 技术性能：203dpi打印清晰无断线，常温保存期18个月\n4. 适配设备：POS收款机、热敏打印机（如EPSON TM系列）\n5. 环保标准：符合QB/T 4024-2010标准，不含双酚A（BPA）\n6. 物理特性：挺度≥20mN·m，抗张强度≥2.5kN/m，表面平滑度≥20s"]
[196,"惠普305d碳粉","瓶",null,8,null,"1. 适配机型：根据对应打印机型号匹配（激光打印机专用）\n2. 容量规格：100-120g/瓶，打印量2000-2500页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：碳粉纯度≥99.5%，流动性12-18s/50g，充电量-15~-25μC/g\n4. 质量要求：底灰≤0.05D，分辨率1200dpi下无飞粉，定影牢固度≥95%\n5. 环保标准：符合GB 18587-2017要求，不含苯类溶剂\n6. 使用说明：添加时需清理废粉仓，避免不同品牌碳粉混合"]
[197,"联想2405D硒鼓","个",null,8,null,"1. 适配机型：支持2405D系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[198,"惠普208d硒鼓","个",null,8,null,"1. 适配机型：支持208d系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[199,"闪迪32G优盘","个",null,8,null,"1.核心规格 容量 32GB，接口为 USB3.0（向下兼容 USB2.0），采用 USB - A 接口\n2.传输性能 连续读取速度最高可达 150MB/s，适合快速传输文档、图片等文件\n物理尺寸 长 42.9mm× 宽 13mm× 高 7.1mm，重量仅 4.5 克，便携性强"]
[200,"金士顿64G优盘","个",null,8,null,"1.适配系统 兼容 Windows11、10、macOS10.15.x+、Linux4.4.x + 以及 Chrome OS 系统"]
[201,"惠普108a粉筒","支",null,8,null,"1.适配机型 适配惠普 Laser NS 1020 系列、Laser NS MFP 1005 系列等机型，含 108a 打印机\n2.核心性能 颜色为黑色，采用激光打印技术，配合打印机可实现最高 1200×1200dpi 的黑白打印分辨率"]
[202,"惠普203d鼓架","个",null,8,null,"1.适配机型 除惠普 203d 外，还适配 203dn、203dw 以及 M227fdn、M227fdw 等多款同系列激光打印机\n2.打印性能 A4 纸 5% 覆盖率下，打印寿命约 23000 页，采用 JetIntelligence 打印分辨率技术，保障黑白打印成像质量"]
[203,"金士顿240G固态硬盘","块",null,8,null,"1. 型号规格：金士顿A400系列 SA400S37/240G，2.5英寸（7mm厚）\n2. 存储参数：240GB容量，TLC NAND闪存，256MB缓存\n3. 速度指标：连续读取500MB/s，连续写入350MB/s（ATTO测试）\n4. 耐用性：TBW 160TB，指令\n5. 接口规格：SATA 6Gb/s，兼容SATA 3.0/2.0标准\n6. 支持Windows/Linux/macOS"]
[204,"惠普701大碳粉","瓶",null,8,null,"1. 适配机型：根据对应打印机型号匹配（激光打印机专用）\n2. 容量规格：100-120g/瓶，打印量2000-2500页（5%覆盖率，A4标准）\n3. 技术参数：碳粉纯度≥99.5%，流动性12-18s/50g，充电量-15~-25μC/g\n4. 质量要求：底灰≤0.05D，分辨率1200dpi下无飞粉，定影牢固度≥95%\n5. 环保标准：符合GB 18587-2017要求，不含苯类溶剂\n6. 使用说明：添加时需清理废粉仓，避免不同品牌碳粉混合"]
[205,"爱普生L1119废墨垫更换","个",null,7,null,"1.适配型号 无专属单独型号，需选用爱普生 L1119 专用废墨垫，可通过官方售后或正规耗材店购买对应机型适配款，也可选用通用型喷墨打印机小型废墨垫（尺寸匹配即可）\n2.更换周期 无固定官方标准周期，参考行业及用户实操经验：常规办公场景下，建议每打印约 20000 页更换一次；若使用频率低，也可按 6 - 12 个月定期检查更换。当打印出现废墨溢出、打印机提示 “废墨垫已满” 时，需立即更换"]
[206,"成人35x270腕带","根",null,3,null,"1. 规格：蓝色 35*270"]
[207,"儿童30x195腕带","根",null,4,null,"1. 规格：蓝色 30*195"]
[208,"110*70碳带","卷",null,7,null,"1. 规格：110*70"]
[209,"1460A硒鼓","个",null,4,null,"1. 适配机型：支持1460A系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[210,"奔图400粉盒","个",null,4,null,"1. 规格：适配奔图400型号粉盒"]
[211,"T-03KBH 粉盒/D-10KBH 鼓架","个",null,4,null,"1. 规格：适配 T-03KBH 粉盒/D-10KBH 鼓架"]
[212,"HT330LA 粉盒/HD330A 鼓架","个",null,4,null,"1. 规格：适配HT330LA 粉盒/HD330A 鼓架"]
[213,"粉盒158A\\鼓架158A","个",null,4,null,"1. 规格：适配粉盒158A\\鼓架158A"]
[214,"LT2451粉盒\\LD2451硒鼓","个",null,4,null,"1. 适配机型：支持通用型系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[215,"AD200PS ADDT-220s硒鼓","个",null,4,null,"1. 适配机型：支持200PS系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[216,"得力DL-T1硒鼓","个",null,4,null,"1. 适配机型：支持通用型系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[217,"得力国产P2500DN硒鼓","个",null,4,null,"1. 适配机型：支持2500DN系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[218,"中盈 ZY-1026原装硒鼓","个",null,4,null,"1. 适配机型：支持通用型系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[219,"得力14954W扫码枪","个",null,4,null,"1. 规格：无线 2.4G + 蓝牙双模扫码枪\n2. 材质标准：哑光 ABS 材质外壳，防刮耐磨\n3. 技术参数：内置 1200mAh 可充电锂电池（3.7V）\n\n"]
[220,"鑫码 8806扫码平台","台",null,4,null,"1.核心解码能力 1. 一维码：可识别 UPC - A、UPC - E、EAN - 13、EAN - 8、Code39、Code128、工业 25 码、交叉 25 码等主流一维条码；\n2. 二维码：兼容 QR 码、Data Matrix、PDF417 等常见二维条码，能适配纸质单据条码和手机支付码、医保码等电子屏条码\n扫描性能 1. 光源与成像：采用 CMOS 影像识别技术，搭配红色 LED 辅助光源，识别灵敏度高，适配低反射差条码；\n2. 扫描模式：支持自动感应扫描，无需手动触发，物体靠近时自动启动扫描，也可切换连续扫描模式；\n3. 识别精度：最小可识别 4mil 精度的一维条码，反射差最低 20% 的条码也能稳定识别，误码率低于 1/500 万，运动 tolerance 达 4m/s，快速移动的条码也可精准捕捉\n扫描范围与角度 1. 扫描距离：针对常见的 EAN - 13（13mil）条码，扫描范围约 20 - 200mm，满足收银台近距离扫码需求；\n2. 扫描角度：读取仰角可达 60°，倾角约 45°，左右扫描角度 ±60°，无需精准对准即可完成扫描，提升收银效率\n接口与兼容性 1. 接口类型：配备标准 USB2.0 接口，即插即用，无需额外安装驱动；\n2. 系统适配：兼容 Windows XP/7/8/10、Linux 以及 Android 系统，可连接台式电脑、收银机等多种设备\n人机交互与外观 1. 反馈方式：配有 LED 指示灯和蜂鸣器，扫码成功时通过灯光和声音双重提示，方便操作人员确认；\n2. 外形特性：多为紧凑型设计，类似同系列扫码平台的轻量化风格，重量大概率在 300g 左右，尺寸适配收银台摆放，部分版本支持上下角度调节，适配不同高度的扫码场景\n供电与功耗 采用 DC5V 供电，与 USB 接口供电标准匹配，工作功耗较低，待机电流小，适合长时间连续开机的收银场景，无需额外外接电源适配器，通过连接设备 USB 口即可供电"]
[221,"罗技MK235无线键盘鼠标套件","套",null,4,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[222,"罗技MK275无线键盘鼠标套件","套",null,4,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[223,"罗技MK345无线键盘鼠标套件","套",null,4,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[224,"雷柏X1800PRO无线键盘鼠标套件","套",null,4,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[225,"雷柏M10无线鼠标","个",null,4,null,"1. 类型规格：2.4G无线光电鼠标，USB接收器（Nano型，尺寸18×14×6mm）\n2. 技术参数：1600DPI（3档可调：800/1200/1600），采样率3000帧/秒\n3. 续航能力：AA电池1节供电，续航时间≥6个月（每天使用4小时）\n4. 按键配置：2键+滚轮，按键寿命300万次，滚轮寿命100万圈\n5. 物理规格：105×60×35mm尺寸，70g重量，对称式设计\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上，传输距离≤10米"]
[226,"AOC K M160有线键盘鼠标套件","套",null,4,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[227,"长城KM118办公有线键盘鼠标套件","套",null,3,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[228,"小太阳T11有线键盘鼠标套件","套",null,3,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[229,"力拓KM110II有线键盘鼠标套件","套",null,5,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[230,"迪速KM-640有线键盘鼠标套件","套",null,5,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[231,"迪速KM-650有线键盘鼠标套件","套",null,5,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[232,"小太阳9813键盘USB接口","个",null,5,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[233,"迪速kb-650有线键盘","个",null,5,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[234,"森松尼M1鼠标USB接口","个",null,5,null,"1. 类型规格：有线光电鼠标，USB 2.0接口，1.5-1.8米线材\n2. 技术参数：1000-1600DPI（可调），2000-3000帧/秒采样率，10-12ms响应\n3. 按键配置：2-3键+滚轮，按键寿命300万次，滚轮寿命80-100万圈\n4. 物理规格：105-115×58-65×34-38mm，75-85g重量，防滑涂层\n5. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.5以上\n6. 工作环境：5-40℃温度，20%-80%湿度，适应多种桌面材质"]
[235,"雷柏N1600有线鼠标","个",null,5,null,"1. 类型规格：有线光电鼠标，USB 2.0接口，1.5-1.8米线材\n2. 技术参数：1000-1600DPI（可调），2000-3000帧/秒采样率，10-12ms响应\n3. 按键配置：2-3键+滚轮，按键寿命300万次，滚轮寿命80-100万圈\n4. 物理规格：105-115×58-65×34-38mm，75-85g重量，防滑涂层\n5. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.5以上\n6. 工作环境：5-40℃温度，20%-80%湿度，适应多种桌面材质"]
[236,"力胜110有线鼠标","个",null,5,null,"1. 类型规格：有线光电鼠标，USB 2.0接口，1.5-1.8米线材\n2. 技术参数：1000-1600DPI（可调），2000-3000帧/秒采样率，10-12ms响应\n3. 按键配置：2-3键+滚轮，按键寿命300万次，滚轮寿命80-100万圈\n4. 物理规格：105-115×58-65×34-38mm，75-85g重量，防滑涂层\n5. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.5以上\n6. 工作环境：5-40℃温度，20%-80%湿度，适应多种桌面材质"]
[237,"迪速H-110有线鼠标","个",null,5,null,"1. 类型规格：有线光电鼠标，USB 2.0接口，1.5-1.8米线材\n2. 技术参数：1000-1600DPI（可调），2000-3000帧/秒采样率，10-12ms响应\n3. 按键配置：2-3键+滚轮，按键寿命300万次，滚轮寿命80-100万圈\n4. 物理规格：105-115×58-65×34-38mm，75-85g重量，防滑涂层\n5. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.5以上\n6. 工作环境：5-40℃温度，20%-80%湿度，适应多种桌面材质"]
[238,"金士顿32G  DTX","个",null,5,null,"1. 规格：32GB 塑料壳"]
[239,"金士顿32G  DTKN","个",null,5,null,"1. 规格：32GB 金属壳"]
[240,"金士顿64G  DTX","个",null,3,null,"1. 规格：64GB 塑料壳"]
[241,"金士顿64G  DTKN","个",null,3,null,"1. 规格：64GB 金属壳"]
[242,"金士顿128G  DTX","个",null,3,null,"1. 规格：128GB 塑料壳"]
[243,"金士顿128G  DTKN","个",null,3,null,"1. 规格：128GB 金属壳"]
[244,"金士顿256G  DTX","个",null,3,null,"1. 规格：256GB 塑料壳"]
[245,"金士顿256G  DTKN","个",null,3,null,"1. 规格：256GB 金属壳"]
[250,"闪迪32G储存卡","张",null,3,null,"1. 规格：32GB 闪存卡"]
[251,"闪迪64G储存卡","张",null,3,null,"1. 规格：64GB 闪存卡"]
[252,"闪迪128G储存卡","张",null,3,null,"1. 规格：128GB 闪存卡"]
[253,"极速X12鼠标垫","张",null,3,null,"1. 类型规格：极速X12鼠标垫"]
[254,"长桌布垫","张",null,3,null,"1. 规格：25CM*800CM鼠标垫"]
[255,"库巴拉 K-008S耳塞","个",null,3,null,"1. 规格：入耳式降噪耳塞\n2. 材质标准：优质ABS塑料，符合相关行业标准\n3. 技术参数：依靠耳道密封和隔音材质实现降噪\n中低频（300-1000Hz）：降噪量 25-28dB（抑制机械运转、交通轰鸣）\n中高频（1000-4000Hz）：降噪量 28-32dB（抑制人声、设备尖叫）\n高频（4000Hz 以上）：降噪量 20-25dB（抑制尖锐噪音，保留环境安全提示音）"]
[256,"库巴拉 K-007 耳塞","个",null,3,null,"1. 规格：入耳式降噪耳塞\n2. 材质标准：优质ABS塑料，符合相关行业标准\n3. 技术参数：依靠耳道密封和隔音材质实现降噪\n低频（250Hz）：24dB（抑制空调、机械运转低频轰鸣）\n中频（500Hz-1000Hz）：28-30dB（抑制人声交谈、设备运转噪音）\n高频（2000Hz-3000Hz）：26-28dB（抑制尖锐声、键盘敲击声，保留安全提示音）"]
[257,"声丽MX-110耳塞","个",null,3,null,"产品类型：动圈式入耳式耳机\n佩戴方式：入耳式\n连接方式：有线 (非蓝牙)\n插头规格：3.5mm 立体声插头\n单元直径：10mm 动圈单元\n频率响应：20-20000Hz\n阻抗：32 欧姆"]
[258,"声丽ST-2688耳机","个",null,3,null,"佩戴方式：头戴式 (全包耳设计)\n换能原理：动圈式\n驱动单元：40mm 动圈单元\n频率响应：20-20,000Hz\n阻抗：32 欧姆\n灵敏度：106±3dB(1kHz)\n插头规格：3.5mm 立体声插头 "]
[259,"HP H120耳机","个",null,3,null,"佩戴方式：头戴式 (全包耳设计)\n驱动单元：40mm 动圈单元\n频率响应：20Hz-20kHz\n阻抗：32Ω(+15%)\n灵敏度：115dB±3dB\n连接方式：USB-A 有线连接 (即插即用)\n线缆长度：2m"]
[260,"西伯利亚C3U 耳机","个",null,3,null,"频率响应：20Hz-20kHz(20-20000Hz)\n阻抗：32Ω(部分资料显示 16Ω，以 32Ω 为准)\n灵敏度：98±3dB(1kHz)\n音效技术：虚拟 7.1 声道环绕立体声\n发声原理：动圈式\n线缆长度：2.2m (抗缠绕设计)"]
[261,"雨花石摄像头台式机桌面摄像头","个",null,3,null,"免驱动：支持 Windows/macOS/Linux 系统即插即用\n低光补偿：灵敏度约 2.0V/Lux.Sec，弱光环境下表现良好\n控制功能：支持亮度、对比度、饱和度、锐化、白平衡调节 (手动或自动)\n夜视功能：部分版本配备红外 LED，支持夜间拍摄\n固定方式：可夹在显示器边框或置于桌面\n"]
[262,"蓝色妖姬T60台式机桌面摄像头","个",null,2,null,"免驱动技术：支持 Windows/macOS/Linux 系统即插即用\n低光补偿：弱光环境下表现良好\n手动调焦：旋转镜头环精准对焦，比自动对焦更稳定\n多角度调节：蛇形软管设计，可 360° 扭曲调整拍摄角度\n内置麦克风：全指向型，支持语音通话\n麦克风功能：降噪设计，提升通话清晰度\n麦克风灵敏度：标准 - 42dB±3dB"]
[263,"现代S001端夹显示器摄像头","个",null,2,null,"1.核心画质参数 1. 摄像头像素为 200 万，动态分辨率达 1920×1080，可输出全高清画面；2. 采用 CMOS 感光元件，搭配 3.6mm 镜头，拥有 85° 拍摄角度，色彩还原度较好，能满足日常2.视频场景需求；3. 对焦方式为固定焦距，无需手动频繁调节，适合固定距离的视频通话、会议等场景。\n音频与附加功能 内置麦克风，支持 360° 全方位拾音，拾音范围约 5 米，可清晰传递人声，适配线上会议、网课等语音沟通场景；部分版本具备美颜算法，还配有隐私盖设计，兼顾美观与隐私保护。\n3.接口与兼容性 1. 接口类型为 USB，兼容 USB1.1/2.0/3.0/3.1 规格，即插即用，驱动类型为无驱版，无需额外安装驱动程序；2. 适配 Windows 7/8/10、Mac OS 4.0 及以上系统，可连接笔记本和台式机使用。\n4.供电与物理规格 1. 采用 DC 5V 供电，通过 USB 接口直接取电，无需额外电源适配器；2. 外观为黑色，不同商家标注尺寸略有差异，分别有 75×62×125mm 和 54×80×60mm 两种常见规格，重量约 140g，轻便小巧，端夹式设计可稳固安装在显示器上，不占用过多空间。"]
[264,"现代HYS007端夹显示器摄像头","个",null,2,null,"1. 高清基础画质：采用 CMOS 感光元件，动态分辨率固定为 1280×720（720P），属于入门级高清水准，能满足日常视频通话的清晰度需求；搭配五层玻璃镜头，相比普通塑料镜头，成像更通透，减少画面模糊、失真的情况。它的最大帧频可达 30FPS，虽有海外测评显示实际测试帧频为 26FPS，但整体能保障视频画面流畅，基本不会出现明显拖影，适配日常聊天、线上课程等非专业场景。\n2. 便捷传输适配：配备 USB 2.0 接口，采用无驱设计，兼容 Windows XP/7/8/10 以及 MAC 等主流系统，无需额外安装复杂驱动，即插即用，新手也能快速上手。不过若后期出现兼容性问题，也可通过驱动精灵等工具下载匹配驱动修复。"]
[265,"纤飞2.0版 3米HDMI线","条",null,2,null,"1. 高清音画传输：严格契合 HDMI 2.0 标准，拥有 18Gbps 传输带宽，可稳定输出 4K@60Hz 超高清画质，搭配 4:4:4 全色度采样与 HDR 功能，能呈现细腻色彩和清晰明暗层次，同时兼容 1080P、3D 等画质模式，满足日常观影、游戏的视觉需求。音频上支持 ARC 音频回传，还可传输杜比、DTS 等多声道环绕立体声，无需额外音频线，简化设备接线。且支持 HDCP 2.2 协议，播放正版高清影音内容时不会出现黑屏、卡顿等问题。\n2. 广泛兼容性：适配带标准 HDMI 接口的各类设备，比如家用的笔记本电脑、游戏机、机顶盒、高清电视、投影仪等，同时向下兼容 HDMI 1.4 等旧版本协议，连接老旧显示器等设备也能稳定传输信号，不用担忧兼容性故障。"]
[266,"纤飞2.0版 5米HDMI线","条",null,2,null,"1. 高清音画规格：作为 2.0 加强版，它能稳定支持 4K@60Hz 的高清分辨率，同时兼容 1080P、3D 等画质输出，搭配 HDR 功能可呈现更细腻的色彩过渡与明暗细节，相比同品牌 1.5 米的 2.0 基础款，在 4K 画质的刷新率上更具优势，观影、游戏时画面更流畅。音频方面支持 ARC 音频回传功能，可传输杜比、DTS 等高品质多声道立体声，无需额外连接音频线，简化设备接线步骤。\n2. 信号与兼容性：拥有 18Gbps 的传输带宽，5 米的长度结合光纤传输技术，信号衰减微乎其微，能避免传统铜芯线可能出现的闪屏、画质模糊等问题。它适配 PS4、Switch、XBOX one 等游戏机，以及笔记本电脑、机顶盒、蓝光播放器等带标准 HDMI 接口的设备，同时兼容 HDMI 1.4 等旧版本协议，连接老旧显示器也不易出现兼容性故障，还支持 HDCP 2.2 协议，保障正版影音内容正常播放。"]
[267,"纤飞2.0版 10米HDMI线","条",null,2,null,"1. 高清音画能力：严格遵循 HDMI 2.0 标准，拥有 18Gbps 的传输带宽，能稳定输出 4K@60Hz 的超高清画质，且支持 4:4:4 全色度采样，搭配 HDR 功能可呈现更细腻的明暗层次与丰富色彩。同时兼容 3D 成像效果，适配高清观影、游戏等场景的视觉需求。音频方面支持 ARC 音频回传功能，还能传输杜比、DTS 等多声道环绕立体声，无需额外搭配音频线，简化设备连接。\n2. 兼容性强：适配带标准 HDMI 接口的设备，像 PS4、Switch、XBOX one 等游戏机，以及笔记本电脑、机顶盒、蓝光播放器、投影仪、高清电视等，还兼容 HDMI 1.4 等旧版本协议，连接老旧设备也不易出现兼容性问题。另外支持 HDCP 2.2 协议，可保障正版影音内容的正常播放，避免画面黑屏或卡顿。"]
[268,"纤飞2.0版 15米HDMI线","条",null,2,null,"1. 高清音画规格：遵循 HDMI 2.0 标准，可稳定支持 4K@60Hz 高清分辨率，同时兼容 1080P 等低分辨率输出，搭配 HDR 功能能呈现更丰富的明暗层次与色彩细节，还支持 3D 立体成像，满足家庭影音、游戏场景的高清视觉需求。音频方面支持 ARC（音频回传）功能，可传输杜比、DTS 等多声道环绕立体声，无需额外搭配音频线，简化设备连接。\n2. 带宽与信号稳定性：这类 2.0 版光纤 HDMI 线通常具备 18Gbps 的传输带宽，相比传统铜芯 HDMI 线，15 米长度下信号衰减几乎可忽略。其采用光纤传输技术，搭配内置的光电转换芯片，能避免长距离传输中常见的闪屏、黑屏、画质模糊等问题，适配 PS4、Switch 等游戏机及机顶盒、蓝光播放器等设备的高速信号传输。"]
[269,"原装1.5米VGA","条",null,2,null,"1. 线芯与接口：主流原装款多采用 3+6 线芯配置，部分品牌专属款会用 4+5 规格，像三星、戴尔的原装 1.5 米 VGA 线就有 4+5 线芯的款式。3+6 规格中 3 根主线负责红、绿、蓝三基色信号传输，6 根副线承担行场同步等辅助信号传输；线芯常选用镀锡无氧铜，部分高端款会用无氧纯铜，部分同轴芯线还按 75Ω 阻抗匹配设计，减少信号传输偏差。接口均为标准 15 针公对公，部分原装款插头采用铜壳镀金或铜质管状插针设计，保障接触良好，部分还搭配铁壳屏蔽，进一步提升信号稳定性。\n2. 关键尺寸：这类线缆外径通常比普通经济型产品更扎实，比如有原装款外径达 6.6mm，屏蔽层外径约 4.1mm，同轴芯线屏蔽层外径约 1.56mm，整体用料比低成本线缆更厚实，减少传输过程中的信号损耗。"]
[270,"网都3+6 3米 VGA线","条",null,2,null,"1. 线芯与接口：和同系列其他长度款式一致，采用 “3+6” 标准线芯配置，3 根主线传输红、绿、蓝三基色信号，6 根副线负责行场同步等辅助信号传输；搭配标准 15 针公对公 VGA 接口，接口带可拧紧的固定螺丝，连接后能避免设备移动导致的接口松动，保障信号传输不中断。导体选用全铜材质，3 米短距离下信号衰减几乎可忽略，能减少画面失真、模糊等问题。\n2. 关键工艺：三基色信号线采用独立屏蔽结构，这种设计能减少线芯间的信号干扰，配合 128 编高密度镀锡铜编织网与全屏蔽铝箔的外层防护，再加上特制射频截止器，可全方位隔离 EMI（电磁干扰）和 RFI（射频干扰），即使周边有路由器、电源线等干扰源，也能稳定传输信号。"]
[271,"网都3+6 5米 VGA线","条",null,2,null,"1. 线芯规格：同样采用 “3+6” 的经典线芯配置，3 根主线负责传输红、绿、蓝三基色模拟信号，6 根副线承担行场同步信号等辅助传输任务，能匹配各类带 VGA 接口的设备，保障信号传输的完整性。导体选用高品质全铜材质，相比普通铜芯，信号衰减更小，5 米长度下也能维持稳定的传输效果，避免画面出现失真问题。\n2. 接口设计：配备标准 15 针 VGA 公对公接口，接口处带有可拧紧的螺丝，连接设备后可固定线缆，防止使用中因碰撞、拉扯导致接口松动。且插头传导性能优良，能减少数据传输过程中的信号流失，降低错误信号产生的概率。"]
[272,"网都3+6 10米 VGA线","条",null,2,null,"1. 线芯配置：“3+6” 是其核心规格，其中 3 根为主线，负责传输红、绿、蓝三基色模拟信号，6 根为副线，用于传输行场同步信号、数字地、地址码等辅助信号，能适配绝大多数 VGA 显示设备，保障设备间的信号协商与稳定传输。导体多采用绞合全铜材质，部分版本为美规 28AWG 规格，导电性较好，可减少信号传输过程中的损耗。\n2. 接口与长度：采用标准 15 针 VGA 公对公接口，能直接对接电脑、投影仪、显示器等设备的 VGA 接口，且接口处配有螺丝，可拧紧固定防止松动；10 米的线长适配大会议室、教室等需要长距离连接设备的场景，灵活度较高。"]
[273,"普西亚5类网线","米",null,2,null,"1. 传输基础指标：遵循五类网线通用行业标准，传输频率为 1 - 100MHz，最大传输速率可达 100Mbps，最大传输距离为 100 米，能稳定支撑 10Base - T 和 100Base - T 以太网，可满足日常网页浏览、文件传输、普通监控信号传输等中低速数据传输需求，无法支持千兆网络传输。\n2. 导体与结构：参考品牌同系列铜缆产品工艺，其导体大概率采用高纯度无氧铜，导电性较好且信号衰减小；内部为 4 对双绞线结构，通过优化绞距减少线对间的串扰，保障基础传输稳定性，线规多为 24AWG 左右的主流规格，适配常规布线安装。"]
[274,"普西亚6类网线","米",null,2,null,"1. 传输能力：遵循 ANSI/TIA - 568、ISO/IEC 11801 等行业标准，带宽可达 250MHz，能稳定支持千兆以太网传输，同时向下兼容百兆以太网协议，可满足日常数据传输、视频通话、办公文件传输等高速网络需求。\n3. 导体与结构：采用纯度 99.99% 的无氧铜作为导体，导电性强且信号衰减小；内部为 4 对双绞线设计，搭配柔性十字骨架，既能减少线缆弯曲时对绞距的破坏，还能降低线对间的串扰，保障传输稳定性。线规多为 23AWG，适配主流布线安装需求。"]
[275,"子弹头插座TS-008C 4.8米3个2插3个3插","个",null,2,null,"1. 核心电气参数：和同型号其他线长版本一致，额定电流 10A、额定电压 250V，额定功率 2500W，符合家用强电标准，能满足电饭煲、台灯、小型打印机等常见家电的同时供电需求，且通过了 3C 认证，用电安全性有基础保障。\n2. 外观与尺寸：整体以象牙白为主色调，造型简约规整，尺寸约为 210mm×76mm×30mm，体积适中，摆放时不占过多空间。插座配有总控开关和通电指示灯，操作时能直观判断电源通断状态，使用很便捷。\n3. 安全与材质配置：壳体采用 ABS 助燃材质，具备高温阻燃性能，可减少短路等故障引发火灾的风险；6 个插孔均配备儿童安全保护门，能有效阻挡儿童误插入金属异物导致的触电隐患；内部导电体选用优质铜材，导电性和耐用性较好，减少电流传输过程中的损耗。\n4. 适配场景：4.8 米的长线是它和短米线版本的核心区别，这个长度适配大客厅、大卧室、小型商铺等需要长距离延伸电源的场景，不用受插座位置限制，搭配 3 个两孔 + 3 个三孔的布局，能同时满足多种不同插头类型电器的使用需求"]
[276,"子弹头插座TS-008C 2.8米3个2插3个3插","个",null,2,null,"1. 基本参数：额定电流为 10A，额定电压为 250V，额定功率 2500W，采用磷青铜作为导电体材质，通过了 CCC 认证。\n2. 外观设计：整体为白色，尺寸约为 215mm×75mm×30mm。设有总控开关和指示灯，方便控制电源通断和查看插座工作状态。\n3. 安全性能：符合新国标标准，插孔带有儿童安全保护门，能防止儿童误触触电，壳体材质具有高温阻燃性能，可有效预防火灾发生。\n4. 结构布局：该插座有 3 个两孔插座和 3 个三孔插座，布局合理，可满足多种电器的同时使用需求。\n"]
[277,"子弹头插座TS-010C 1.8米6个5位","个",null,2,null,"1. 基本参数：额定电压为 250V，额定电流 10A，额定功率 2500W，电源线长度为 1.8 米。\n2. 外观设计：整体呈白色，造型简洁大方。插座设有总控开关，方便控制电源通断，且带有指示灯，可显示插座是否通电。\n3. 安全性能：采用新国标标准，具有 3C 认证。壳体材质具备 750℃阻燃性能，插孔配备儿童安全门，能有效防止儿童误触触电\n4. 产品尺寸：约为 190mm×90mm×30mm，体积适中，便于携带和使用。"]
[278,"子弹头插座TS-026C 2.8米10个5位","个",null,2,null,"1. 核心电气参数：额定电压 AC250V，额定电流 10A，额定功率 2500W，适配日常家用电器、办公设备及普通数码电子产品，需避免接入大功率电器以防过载。\n2. 线缆与尺寸：线长有 2.8 米和 4.8 米两种选择，适配不同距离接线需求，电线柔软耐用，不易打结；产品尺寸为 290mm×95mm×30mm，体积适中，方便摆放或壁挂收纳。\n3. 材质与安全：壳体选用优质 PVC 材料，具备耐高温、750℃阻燃特性；每个插孔配备儿童安全门，还设有过载保护装置，电流过大时会自动断电，同时通过 3C 认证，符合国内用电安全标准。"]
[279,"子弹头插座TS-025C 2.8米8个5位","个",null,2,null,"1. 基本参数：具有 8 个五孔插孔，采用新国标设计，额定电压为 250V，额定电流 10A，额定功率 2500W，能满足多种日常电器的用电需求。\n2. 外观设计：尺寸约为 250mm×95mm×30mm。整体造型简洁，通常为白色，表面光滑，搭配总控开关，方便控制电源通断。\n3. 安全性能：采用优质 ABS 阻燃工程塑料壳体，具有良好的阻燃性能。配备儿童安全保护门，防止儿童误触插孔，同时具备过载保护功能，当电流超过额定值时，会自动切断电源，保障用电安全。"]
[280,"子弹头插座TS-003C 1.8米1个2插2个5位","个",null,2,null,"1. 核心电气参数：额定电压为 220 - 250V，额定电流 10A，最大输出功率 2500W，适配台灯、笔记本电脑、手机充电器等常见小功率电器，避免接入电热水壶等大功率设备以防过载。\n2. 线缆与尺寸：提供 1.8 米和 2.8 米两种线长选择，适配不同距离的接线场景；产品尺寸为 162mm×59mm×30mm，体积小巧，方便收纳摆放。\n3. 材质与认证：壳体采用 ABS 材质，具备良好阻燃性能；内部导电体为铜材质，保障电流稳定传输，减少发热；通过 3C 认证，符合国内用电安全标准。"]
[281,"HDMI高清分配器 VD-0108HI","个",null,2,null,"VD-0108HI是HDMI分配器的一种型号，支持将单路HDMI信号同步分配至8路输出端口，适用于4K视频、3D播放等场景。信号分配：1路输入转8路输出，支持4K×2K@30Hz分辨率及3D视频格式 。 ‌\n音频传输：兼容8声道96kHz、立体声192kHz等数字音频格式 。 ‌\n远距离传输：支持AWG26线规HDMI线延长至15米 。 ‌\n接口标准：HDMI 1.4b + HDCP 1.0/1.1 。 ‌\n工作温度：-5℃至35℃ 。 ‌\n功耗：3-10W 。 ‌"]
[282,"固态移动 希捷 睿翼PSSD 500G","块",null,2,null,"采用 USB 3.0 接口，无需安装软件，Windows 系统可自动识别，通过简单的拖放即可保存文件，使用起来非常便捷。"]
[283,"固态移动金士顿XS1000 1T ","块",null,2,null,"采用 USB 3.2 Gen 2 接口，最大连续读取速度可达 1050MB/s，写入速度可达 1000MB/s，能快速传输大文件。其 NAND 类型为 3D，可满足日常存储需求。"]
[284,"固态移动金士顿XS1000 2T ","块",null,2,null,"采用 USB 3.2 Gen 2 接口，最大连续读取速度可达 1050MB/s，写入速度可达 1000MB/s，能快速传输大文件。其 NAND 类型为 3D，存储容量为 2TB，可满足视频剪辑、高清照片等大文件的存储需求。"]
[285,"七彩虹256GB SATA固态硬盘","块",null,2,null,"1. 型号规格：2.5英寸SATA固态硬盘，容量256GB，厚度7mm\n2. 存储参数：TLC NAND闪存，缓存128-256MB（根据容量匹配）\n3. 速度指标：连续读取450-500MB/s，连续写入300-350MB/s（SATA 6Gb/s）\n4. 耐用性：TBW 80-160TB（根据容量匹配），\n5. 接口规格：SATA 6Gb/s，兼容SATA 3.0/2.0标准\n6. 支持Windows/Linux/macOS"]
[286,"七彩虹512GB SATA固态硬盘","块",null,2,null,"1. 型号规格：2.5英寸SATA固态硬盘，容量512GB，厚度7mm\n2. 存储参数：TLC NAND闪存，缓存128-256MB（根据容量匹配）\n3. 速度指标：连续读取450-500MB/s，连续写入300-350MB/s（SATA 6Gb/s）\n4. 耐用性：TBW 80-160TB（根据容量匹配），\n5. 接口规格：SATA 6Gb/s，兼容SATA 3.0/2.0标准\n6. 支持Windows/Linux/macOS"]
[287,"七彩虹1TB GSATA固态硬盘","块",null,2,null,"1. 型号规格：2.5英寸SATA固态硬盘，容量1TB，厚度7mm\n2. 存储参数：TLC NAND闪存，缓存128-256MB（根据容量匹配）\n3. 速度指标：连续读取450-500MB/s，连续写入300-350MB/s（SATA 6Gb/s）\n4. 耐用性：TBW 80-160TB（根据容量匹配），\n5. 接口规格：SATA 6Gb/s，兼容SATA 3.0/2.0标准\n6. 支持Windows/Linux/macOS"]
[288,"金士顿 8G 3200台式机内存","根",null,2,null,"型号规格： 8GB DDR4 3200\n品牌‌：金士顿（Kingston）\n‌内存类型‌：DDR4\n‌容量‌：8GB\n‌频率‌：3200MHz\n‌适用机型‌：台式机\n‌CL值‌：常见为 15、16、17 或 19（具体型号可能不同）‌\n‌工作电压‌：1.2V（部分型号）‌"]
[289,"金士顿 16G 3200台式机内存","根",null,2,null,"型号规格： 16GB DDR4 3200\n品牌‌：金士顿（Kingston）\n‌内存类型‌：DDR4\n‌容量‌：8GB\n‌频率‌：3200MHz\n‌适用机型‌：台式机\n‌CL值‌：常见为 15、16、17 或 19（具体型号可能不同）‌\n‌工作电压‌：1.2V（部分型号）‌"]
[290,"金士顿黑客神条8G 3200台式机内存","根",null,2,null,"品牌：金士顿（Kingston）\n系列：骇客神条Fury系列\n型号：HX432C16FB3A/8（部分版本）\n适用机型：台式机内存\n内存类型：DDR4\n容量：8GB\n频率：3200MHz\nCL值：16（部分版本支持15/17/19）\n工作电压：1.2V或1.35V（不同版本）"]
[291,"金士顿黑客神条16G 3200台式机内存","根",null,2,null,"品牌：金士顿（Kingston）\n系列：骇客神条Fury系列\n型号：HX432C16FB3A/8（部分版本）\n适用机型：台式机内存\n内存类型：DDR4\n容量：16GB\n频率：3200MHz\nCL值：16（部分版本支持15/17/19）\n工作电压：1.2V或1.35V（不同版本）"]
[292,"海盗船16G DDR6000 D5","根",null,2,null,"内存类型‌：DDR5\n‌内存主频‌：6000MHz\n‌容量‌：16GB（单条）\n‌适用类型‌：台式机\n‌特点‌：马甲条（带散热片）"]
[293,"海盗船32G DDR6000 D5","根",null,2,null,"内存类型‌：DDR5\n‌内存主频‌：6000MHz\n‌容量‌：32GB（单条）\n‌适用类型‌：台式机\n‌特点‌：马甲条（带散热片）"]
[294,"卓宝来KM130音箱","个",null,2,null,"功率与音质‌：40W大功率，\n‌外观与材质‌：外观为酷炫黑色，采用全木质箱体。\n‌功能‌：支持蓝牙无线连接和插卡播放，使用便捷。\n‌外观设计‌：采用酷炫黑色，外观简洁大方，全木质材料。\n‌音质表现‌：40W大功率，低音澎湃，高音平衡，人声接近原唱。\n‌节能环保‌：采用低碳环保材料，比传统音响省电3-6倍。\n‌"]
[295,"卓宝来KM160音箱","个",null,2,null,"功率与音质‌：40W大功率，\n‌外观与材质‌：外观为酷炫黑色，采用全木质箱体。\n‌功能‌：支持蓝牙无线连接和插卡播放，使用便捷。\n‌外观设计‌：采用酷炫黑色，外观简洁大方，全木质材料。\n‌音质表现‌：40W大功率，低音澎湃，高音平衡，人声接近原唱。\n‌节能环保‌：采用低碳环保材料，比传统音响省电3-6倍。"]
[296,"现代GX420（额定230W）工包电源","个",null,2,null,"电源类型‌：台式机电源‌\n‌适用范围‌：支持Intel、AMD最新的双核处理器‌\n‌电源版本‌：ATX 12V 2.31‌\n‌主板接口‌：20+4pin‌\n‌PFC类型‌：被动式‌\n‌电源模组‌：非模组电源‌\n‌额定功率‌：230W‌\n‌风扇描述‌：12cm静音风扇‌"]
[297,"现代GX500（额定300W）工包电源","个",null,2,null,"电源类型‌：台式机电源‌\n适用范围：支持Intel与AMD全系列双核CPU\n‌额定功率‌：300W‌\n‌风扇‌：无风扇设计‌\n‌主电源接口‌：20pin‌"]
[298,"现代GX650（额定400W）大彩包电源","个",null,2,null,"基本参数\n电源类型：台式机电源\n适用范围：支持Intel与AMD全系列双核CPU（部分型号支持多核）\n电源规范：ATX 12V 2.3（部分型号为2.31）\n额定功率：650W（部分型号为500W）\n80PLUS认证：金牌（转换效率93%或91.19%）\n接口配置\n主板接口：24pin（部分型号为20+4pin）\nCPU接口：1个4+4pin（部分型号为2个）\n显卡接口：4个6+2Pin（部分型号为1个8Pin+1个6Pin）\n硬盘接口：9个SATA（部分型号为8个）\n供电接口：4个大4pin（部分型号为2个）\n风扇：14cm双滚珠轴承（部分型号为12cm）\n性能参数\n输出电流：\n3.3V：20A（部分型号25A）\n5V：20A（部分型号28A）\n5Vsb：3A（部分型号2.5A）\n12V：54A（部分型号分路输出23A×2）\n-12V输出：0.8A（部分型号0.3A）\n转换效率：93%（金牌认证）或91.19%\n保护功能：OVP、UVP、OCP、OPP、OTP、SCP等"]
[302,"迈拓SP102M 分屏器","台",null,2,null,"产品类型‌：HDMI分配器‌\n‌输入接口‌：1路HDMI‌\n‌输出接口‌：2路HDMI‌\n‌分辨率‌：支持4K@30Hz（部分型号）\n‌带宽‌：250MHz‌\n‌传输距离‌：15米‌\n‌外观材质‌：金属外壳‌\n‌电源电压‌：DC 5V/1.5A‌\n‌工作温度‌：-5℃至35℃‌\n‌工作湿度‌：5%-90%RH‌"]
[303,"迈拓SW301","台",null,2,null,"‌接口配置‌\n输入接口：HDMI 1.3b标准\n输出接口：3个HDMI Out端口‌\n‌传输性能‌\n支持最长15米的无损信号传输‌\n‌兼容性‌\n适配HDMI 1.3b及以下版本的设备‌\n‌环境参数‌\n工作温度：0-40℃\n工作湿度：<90%\n存储温度：-25-60℃\n存储湿度：<90%‌"]
[304,"TP：PS110U打印共享器","台",null,2,null,"主要参数和功能特点：\n‌1. 兼容性‌\n该设备具有1个标准USB 2.0接口，支持市面上大多数主流USB接口打印机，并可通过软件升级兼容新推出的打印机‌\n‌2. 支持的操作系统‌\n支持 Windows 2000/2003/XP/Vista/7、Mac OS、UNIX/Linux 等多种操作系统‌\n‌3. 管理方式‌\n提供 WEB、Telnet、SNMP、TFTP 等多种管理方式，并附带 PSAdmin 及 PSWizard 两个管理工具，同时兼容 HP 的 JetAdmin 及 Web JetAdmin 管理程序，配置和维护较为简便‌\n‌4. 物理参数‌\n尺寸：73mm × 65mm × 30mm‌\n工作温度：0℃ 到 50℃‌\n工作湿度：0% 到 70% RH（不凝结）‌\n‌5. 网络标准‌\n支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u 及 IEEE 1284 标准‌"]
[305,"迈拓RJ45-2网络切换器","台",null,2,null,"基础信息\n品牌：迈拓维矩（MT-VIKI）\n型号：MT-RJ45-2\n颜色：典雅黑（部分版本）或白色（其他版本）\n上市时间：2024年11月（典雅黑版）或2019年6月（白色版）\n接口数量：3个（含2个RJ45网络接口和1个USB接口）\n接口类型：有线接口\n功能特点\n切换模式：支持2进1出或1进2出双向切换，可实现内外网共享或独立使用 。 ‌\n免插拔设计：无需手动插拔网线即可切换网络，提升操作便捷性 \n兼容性：支持Windows 95系统（部分版本） 。 ‌"]
[306,"迈拓MT15-2CF VGA切换器","台",null,2,null,"其核心参数包括：\n接口类型‌：VGA\n‌切换方式‌：手动（按钮切换）\n‌支持分辨率‌：最高1920x1200‌\n‌接口数量‌：2个输入接口，1个输出接口‌"]
[307,"VGA转HDMI","个",null,2,null,"分辨率支持\n最高分辨率：1920×1080@60Hz（1080P） ‌\n支持分辨率列表：640×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1920×1080等 ‌\n接口类型\nVGA输入：D-Sub 15针接口（模拟信号） ‌\nHDMI输出：标准HDMI母端接口（兼容HDMI 1.3/1.4） ‌\n音频传输\n支持3.5mm音频输入（L/R模拟信号），实现音视频同步输出 ‌\n供电方式\n主动式供电：需外接USB-C或电源适配器（如绿联型号） ‌\n被动式供电：依赖设备供电（部分型号） ‌\n其他功能\nESD静电防护：提升抗干扰能力 ‌\n镀镍接口：增强耐用性 ‌\n即插即用：无需安装驱动，兼容多种操作系统"]
[308,"绿联HDMI 1进2出分屏器","台",null,3,null,"‌分辨率支持‌：多数型号支持4K高清分辨率（如3840×2160@60Hz），部分高端型号支持8K@60Hz‌\n‌音频支持‌：支持HDCP2.2协议，可传输32声道音频，实现360°立体环绕声效‌\n‌兼容性‌：即插即用，兼容笔记本电脑、机顶盒、游戏主机（如PS4）等HDMI输出设备，以及显示器、投影仪等显示设备‌\n‌芯片与画质‌：采用高性能芯片（如SILICON IMAGE+佰利通PI芯片），优化线路结构以避免失真、拖尾，并内置信号放大模块保障远距离传输稳定‌\n‌设计‌：接口采用镀金工艺抗氧化，部分型号附带HDMI线或电源适配器‌"]
[309,"艾德生 单口USB2.0网络打印服务器-32094","台",null,3,null,"‌型号‌：32094\n‌接口类型‌：USB2.0\n‌功能‌：支持网络打印共享，适用于工业场景\n‌特点‌：免驱设计，即插即用\n‌适用场景‌：工业级网络环境下的打印需求"]
[310,"神思 SS628-100身份证读卡器","台",null,1,null,"‌核心参数：‌\n‌读卡性能‌：最大读卡距离≥50mm，响应时间≤1秒‌\n‌通信方式‌：支持USB供电或RS232串口通信‌\n‌耐用性‌：平均无故障工作时间≥5000小时‌\n‌环境适应性‌：工作温度0-50℃，湿度≤90%RH‌\n‌产品规格‌：尺寸为168×90×52mm（2025年资料），重量约360g‌\n‌功能特点：‌\n支持自动录入身份证信息、真伪核验及数据存储‌\n内置SAM加密安全机制和RF卡读写模块，可自动校验身份证号、显示发证地行政区‌\n配套软件具备数据库存储、历史记录查询及SDK二次开发功能‌\n支持自动填充功能，可对第三方软件实现自动录入‌"]
[311,"SC光纤线3米","根",null,6,null,"基础参数\n‌线长‌：3米\n‌类型‌：光纤跳线（单模或多模）\n‌接头类型‌：SC（方型接口）\n护套材料‌：部分型号采用环保PVC或低烟无卤护套。 \n‌传输标准‌：支持OM3/OM4（多模）或10G-100G高速传输。"]
[312,"FC光纤线3米","根",null,6,null,"基础参数\n‌线长‌：3米\n‌类型‌：光纤跳线（单模或多模）\n‌接头类型‌：FC（圆型接口）\n护套材料‌：部分型号采用环保PVC或低烟无卤护套。 \n‌传输标准‌：支持OM3/OM4（多模）或10G-100G高速传输。"]
[313,"LC光纤线3米","根",null,6,null,"基础参数\n‌线长‌：3米\n‌类型‌：光纤跳线（单模或多模）\n‌接头类型‌：LC（小型方接口）\n护套材料‌：部分型号采用环保PVC或低烟无卤护套。 \n‌传输标准‌：支持OM3/OM4（多模）或10G-100G高速传输。"]
[314,"得力T800S点钞机","台",null,6,null,"基本参数\n‌点钞速度‌：≥900张/分钟‌\n‌计数范围‌：1-999张（主屏）\n‌鉴伪手段‌：支持磁性、红外、幅面、安全线等多重鉴伪技术‌\n‌显示方式‌：LED显示屏，支持旋转屏幕‌\n‌语音功能‌：支持语音报读‌\n物理规格\n‌产品尺寸‌：300×260×200mm（长×宽×高）‌\n‌产品重量‌：约4.7kg‌\n‌适用票面尺寸‌：长度110-165mm，宽度50-110mm\n电源与功耗\n‌电源‌：AC 220V（±10%），50Hz‌\n‌功率‌：≤80W‌\n其他功能\n‌操作模式‌：支持累加模式、预置模式、智能模式、分版模式‌\n‌进钞容量‌：约15mm\n‌接钞容量‌：约25mm"]
[315,"得力2196S点钞机","台",null,6,null,"得力2196S点钞机是一款B类商用/家用点钞机，支持2025新版人民币验钞。以下是其主要参数信息‌\n\n基本参数\n‌产品类型‌：银行专用‌\n‌点钞速度‌：≥900张/分钟‌\n‌点钞尺寸‌：长度110-180mm，宽度50-110mm，厚度0.075-0.15mm‌\n‌进接钞容量‌：130张‌\n‌计数范围‌：1-999张‌\n‌预置范围‌：1-999张‌\n‌电源‌：220V, 50Hz‌\n‌功率‌：80W‌\n‌产品尺寸‌：328×260×233mm‌\n‌产品重量‌：5.6kg‌\n主要功能\n‌点钞模式‌：智能模式、计数模式、合计模式、累加模式、分版模式、预置模式‌\n‌鉴伪手段‌：磁性鉴伪、红外光学鉴伪、安全线鉴伪、多光谱鉴伪、荧光鉴伪、紫光鉴伪‌\n‌显示方式‌：双LED显示屏+外接显示屏‌\n‌其他功能‌：智能开机自检、风冷散热、真人语音、支持机器升级、静音释放条‌"]
[316,"得力DL720c  ","台",null,6,null,"‌基本参数：‌\n‌打印方式‌：热敏/热转印‌\n‌打印分辨率‌：203dpi‌\n‌打印速度‌：150mm/s‌\n‌标签宽度‌：80mm‌\n‌连接方式‌：USB 电脑连接（不支持手机和网络功能）‌\n‌产品尺寸‌：160×210×130mm‌\n‌产品重量‌：约 2.21kg‌\n3（不同来源存在差异，另有显示为 800g‌\n1 或 80g‌\n2）\n‌电源‌：220V‌"]
[317,"得力888D  ","台",null,6,null,"核心参数：‌\n‌打印方式‌：热敏式，无需碳带‌\n‌打印分辨率‌：203dpi‌\n‌最高打印速度‌：120mm/s‌\n‌标签宽度‌：108mm‌\n‌介质类型‌：支持热敏黑标纸、连续纸、电子面单、标签纸‌\n‌产品尺寸‌：260×215×175mm（包装尺寸：345×290×265mm）‌\n‌产品重量‌：3kg‌"]
[318,"得力820T ","台",null,6,null,"‌核心参数：‌\n‌打印方式‌：热敏 / 热转印‌\n‌打印速度‌：最高 127mm/s‌\n‌打印分辨率‌：203dpi‌\n‌标签宽度‌：108mm‌\n‌产品尺寸‌：292×232×189mm（主机），380×305×275mm（包装）‌\n‌产品重量‌：4kg‌\n‌电源输入‌：24V‌"]
[319,"斑马ZD888CN","台",null,6,null,"斑马ZD888CN是一款热敏/热转印桌面条码打印机，以下是其核心参数及功能特点‌\n基本参数\n‌打印方式‌：支持热敏和热转印两种模式‌\n‌分辨率‌：203dpi（8点/毫米）‌\n‌打印速度‌：最高152mm/s‌\n‌最大打印宽度‌：104mm‌\n‌内存配置‌：128MB SDRAM + 256MB闪存‌\n‌通信接口‌：USB 2.0、串口、并口、以太网口‌\n‌电源‌：AC 100-240V, 50/60Hz‌\n‌尺寸‌：热转印模式267×197×191mm，热敏模式220×176×151mm‌\n‌重量‌：约1.1kg‌\n条码与字体支持\n‌一维条码‌：Code 11/39/93/128、UPC、EAN、GS1 DataBar等‌\n‌二维条码‌：PDF417、DataMatrix、QR Code等‌\n‌字体‌：16种内置可扩展ZPL II字体，支持OpenType字体‌"]
[320," MC2001黑色 318g","个",null,6,null,"\n品牌型号 理光 (RICOH) MC2001 黑色墨粉盒\n墨粉容量 318 克 (标准容量)\n颜色 黑色\n打印页数 约 18,000 页 (ISO 标准)\n尺寸规格 长 × 宽 × 高 = 345×110×165 毫米\n重量 约 620 克 (含包装)\n是否带芯片 是 (原装带智能芯片)\n是否可灌粉 否 (无灌粉设计)"]
[321,"MC2001L红61g/蓝48g/黄52g","个",null,6,null,"墨粉容量 (红) 61g  \n墨粉容量 (蓝) 48g \n墨粉容量 (黄) 52g \n打印页数 2,500 页 / 色\n"]
[322," MC2001黑色 300g 中性灌装","个",null,6,null,"品牌类型 中性兼容(非原装)\n墨粉容量 300克\n颜色 黑色\n打印页数 约17,000页(ISO标准，5%覆盖率)\n尺寸规格 长×宽×高=345×110×165毫米\n重量 约600克(含包装)\n是否带芯片 是(智能兼容芯片)\n是否可灌粉 否(一次性设计)\n适配机型 MC2000/MC2001/MC2501系列复印机\n工作温度 10-32.5℃\n存储条件 -5-40℃(未开封)\n保质期 约2年(未开封)"]
[323,"MC2001L红200g/蓝200g/黄200g 中性灌装","个",null,6,null,"品牌类型 中性兼容(非原装)\n墨粉容量 红色200g/蓝色200g/黄色200g\n颜色 品红(M)/青色(C)/黄色(Y)\n打印页数 约8,000页/色(ISO标准，5%覆盖率)\n尺寸规格 长×宽×高=345×110×165毫米\n重量 约550克/支(含包装)\n是否带芯片 是(智能兼容芯片)\n是否可灌粉 否(一次性设计)\n适配机型 MC2000/MC2001/MC2501系列彩色复印机\n打印分辨率 最高600×600dpi\n工作温度 10-32.5℃\n存储条件 -5-40℃(未开封)\n保质期 约2年(未开封)"]
[324,"锐捷16口 ES116 100M交换器","台",null,6,null,"品牌型号 锐捷(Ruijie) ES116\n端口规格 16个10/100Mbps自适应RJ45端口\n交换容量 3.2Gbps\n包转发率 2.38Mpps\nMAC地址表 8K\n外形尺寸 266×160×44mm\n重量 约1.2kg\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n电源 100-240V AC，50/60Hz\n散热方式 自然散热\n指示灯 电源、Link/Act、Speed指示灯\n支持特性 即插即用，自动协商速率/双工模式"]
[325,"锐捷16口 ES116G 1000M交换器","台",null,2,null,"品牌型号 锐捷(Ruijie) ES116G\n端口规格 16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口\n交换容量 32Gbps\n包转发率 23.8Mpps\nMAC地址表 16K\n外形尺寸 266×160×44mm\n重量 约1.3kg\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n电源 100-240V AC，50/60Hz\n散热方式 自然散热\n指示灯 电源、Link/Act、Speed指示灯\n支持特性 即插即用，自动协商，绿色节能技术"]
[326,"锐捷24口 ES124 100M交换器","台",null,2,null,"品牌型号 锐捷(Ruijie) ES124\n端口规格 24个10/100Mbps自适应RJ45端口\n交换容量 4.8Gbps\n包转发率 3.57Mpps\nMAC地址表 8K\n外形尺寸 440×260×44mm\n重量 约2.8kg\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n电源 100-240V AC，50/60Hz\n散热方式 风扇散热(静音设计)\n指示灯 电源、Link/Act、Speed指示灯\n支持特性 即插即用，自动协商，广播风暴抑制"]
[327,"锐捷24口 ES224GC 1000M交换器","台",null,6,null,"品牌型号 锐捷(Ruijie) ES224GC\n端口规格 24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口\n交换容量 48Gbps\n包转发率 36Mpps\nMAC地址表 16K\n外形尺寸 440×260×44mm\n重量 约3.0kg\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n电源 100-240V AC，50/60Hz\n散热方式 智能温控风扇\n指示灯 电源、Link/Act、Speed、PoE指示灯\n支持特性 绿色节能，VLAN划分，QoS优先级，链路聚合"]
[328,"TP 千兆5口交换机","台",null,6,null,"品牌型号 TP-Link TL-SG1005D\n端口规格 5个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口\n交换容量 10Gbps\n包转发率 7.44Mpps\nMAC地址表 4K\n外形尺寸 158×100×26mm\n重量 约220g\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n电源 12V DC，0.5A\n散热方式 自然散热\n指示灯 电源、Link/Act、Speed指示灯\n支持特性 即插即用，自动协商，绿色节能技术，金属外壳"]
[329,"锐捷8口 ES209C-P 100M POE交换器","台",null,2,null,"品牌型号 锐捷(Ruijie) ES209C-P\n端口规格 8个10/100Mbps POE端口 + 1个10/100Mbps上行端口\nPOE标准 IEEE 802.3af\nPOE端口 8个\nPOE总功率 37W\n交换容量 1.8Gbps\n包转发率 1.34Mpps\nMAC地址表 4K\n外形尺寸 266×160×44mm\n重量 约1.5kg\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n电源 100-240V AC，50/60Hz\n支持特性 POE端口优先级，端口禁用，即插即用"]
[330,"锐捷8口 ES209GC-P 1000M POE交换器","台",null,1,null,"品牌型号 锐捷(Ruijie) ES209GC-P\n端口规格 8个10/100/1000Mbps POE端口 + 1个10/100/1000Mbps上行端口\nPOE标准 IEEE 802.3af/at\nPOE端口 8个\nPOE总功率 130W\n交换容量 18Gbps\n包转发率 13.4Mpps\nMAC地址表 8K\n外形尺寸 266×160×44mm\n重量 约1.8kg\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n电源 100-240V AC，50/60Hz\n支持特性 POE定时，端口聚合，VLAN，QoS，Web管理"]
[331,"锐捷16口 ES118S-LP  100M交换器","台",null,2,null,"品牌型号 锐捷(Ruijie) ES118S-LP\n端口规格 16个10/100Mbps自适应RJ45端口 + 2个千兆SFP光口\n交换容量 5.2Gbps\n包转发率 3.87Mpps\nMAC地址表 8K\n外形尺寸 440×260×44mm\n重量 约2.5kg\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n电源 100-240V AC，50/60Hz\n散热方式 自然散热\n指示灯 电源、Link/Act、Speed、SFP指示灯\n支持特性 光电复用，即插即用，广播风暴抑制"]
[332,"锐捷16口 ES218GC-P V2 1000M交换器","台",null,1,null,"品牌型号 锐捷(Ruijie) ES218GC-P V2\n端口规格 16个10/100/1000Mbps POE端口 + 2个10/100/1000Mbps上行端口\nPOE标准 IEEE 802.3af/at\nPOE端口 16个\nPOE总功率 370W\n交换容量 36Gbps\n包转发率 26.8Mpps\nMAC地址表 16K\n外形尺寸 440×260×44mm\n重量 约3.2kg\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n电源 100-240V AC，50/60Hz\n支持特性 智能POE管理，VLAN，QoS，链路聚合，Web网管"]
[333,"锐捷24口 ES126S-LP V2  100M交换器","台",null,1,null,"品牌型号 锐捷(Ruijie) ES126S-LP V2\n端口规格 24个10/100Mbps自适应RJ45端口 + 2个千兆SFP光口\n交换容量 6.8Gbps\n包转发率 5.07Mpps\nMAC地址表 8K\n外形尺寸 440×260×44mm\n重量 约2.9kg\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n电源 100-240V AC，50/60Hz\n散热方式 自然散热\n指示灯 电源、Link/Act、Speed、SFP指示灯\n支持特性 光电复用，即插即用，绿色节能"]
[334,"锐捷24口 ES226GC-P V2  1000M交换器","台",null,2,null,"品牌型号 锐捷(Ruijie) ES226GC-P V2\n端口规格 24个10/100/1000Mbps POE端口 + 2个1000Mbps SFP光口\nPOE标准 IEEE 802.3af/at\nPOE端口 24个\nPOE总功率 370W\n交换容量 52Gbps\n包转发率 38.7Mpps\nMAC地址表 16K\n外形尺寸 440×260×44mm\n重量 约3.5kg\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n电源 100-240V AC，50/60Hz\n支持特性 智能POE，VLAN，QoS，链路聚合，Web/SNMP管理"]
[335,"USB扩展器","个",null,6,null,"品牌型号 通用型USB 3.0 4口扩展器\n接口规格 USB 3.0母头×1(输入)，USB 3.0公头×4(输出)\n传输速率 最高5Gbps(USB 3.0标准)\n兼容接口 向下兼容USB 2.0/1.1设备\n供电方式 支持外接5V/2A电源适配器(可选)\n支持设备 打印机、U盘、移动硬盘、摄像头、鼠标键盘等\n适用系统 Windows XP/7/8/10/11，Mac OS 10.8以上，Linux\n外形尺寸 约80×40×20mm\n重量 约50g\n线缆长度 约30cm(输入线)\n工作温度 0-40℃\n特点 即插即用，过流保护，便携设计，支持大电流设备"]
[336,"192A硒鼓","个",null,6,null,"1. 适配机型：支持192A系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[337,"DL-720C标签打印机","个",null,2,null,"品牌型号 得力(deli) DL-720C 热敏标签打印机\n打印方式 热敏打印\n打印分辨率 203DPI\n打印速度 最高127mm/s\n最大打印宽度 72mm\n最大纸卷直径 120mm\n纸卷规格 宽度20-72mm，厚度0.08-0.15mm\n接口类型 USB 2.0\n内存 8MB FLASH + 4MB SDRAM\n适用系统 Windows XP/7/8/10/11\n外形尺寸 198×150×112mm\n重量 约1.2kg\n电源 12V DC，2A\n工作温度 5-40℃\n工作湿度 20%-80%(无冷凝)\n支持标签类型 热敏纸、合成纸、水洗标等\n特点 自动校准，一键撕纸，支持多种标签编辑软件"]
[338,"爱普生056原装黑色墨水","瓶",null,6,null,"品牌型号 爱普生(EPSON) T056190 原装黑色墨水\n适用机型 爱普生L3218/L3258/L3268/L5298等L系列墨仓式打印机\n墨水类型 染料型墨水\n墨水容量 140ml\n打印页数 约4500页(A4，5%覆盖率)\n颜色 黑色\n保质期 2年(未开封)\n存储条件 常温(5-35℃)，避免阳光直射和高温\n特点 原装品质，色彩纯正，防水耐光，不堵喷头\n环保认证 符合RoHS标准\n包装规格 单支装"]
[339,"爱普生056原装彩色墨水","瓶",null,6,null,"品牌型号 爱普生(EPSON) T056系列原装彩色墨水(青/品红/黄)\n适用机型 爱普生L3218/L3258/L3268/L5298等L系列墨仓式打印机\n墨水类型 染料型墨水\n墨水容量 70ml/色\n打印页数 约7500页/色(A4，5%覆盖率)\n颜色 青色(C)、品红(M)、黄色(Y)\n保质期 2年(未开封)\n存储条件 常温(5-35℃)，避免阳光直射和高温\n特点 原装品质，色彩还原度高，防水耐光，不堵喷头\n环保认证 符合RoHS标准\n包装规格 单支装(按颜色单独销售)"]
[340,"HDMI线1.5米","根",null,6,null,"产品类型 HDMI 2.0版高清数据线\n线长 1.5米\n接口规格 HDMI A型公头×2(镀金接口)\n支持标准 HDMI 2.0，兼容HDMI 1.4/1.3\n传输速率 最高18Gbps\n支持分辨率 4K@60Hz，兼容2K/1080P/720P\n支持功能 3D视频，HDR，ARC音频回传，CEC控制\n线芯材质 无氧铜(24AWG)\n屏蔽层 四层屏蔽(铝箔+编织网)\n外被材质 PVC环保材料(防弯折设计)\n颜色 黑色\n工作温度 -20-60℃\n特点 传输稳定，抗干扰强，支持4K高清，耐用性高"]
[341,"W1160A硒鼓","个",null,6,null,"1. 适配机型：支持1160A系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[342,"罗技K120有线键盘","个",null,6,null,"1. 类型规格：薄膜式键盘，USB 2.0接口，1.5米PVC线材\n2. 布局设计：104键标准布局，按键行程3.5mm，触发力度60±10cN\n3. 技术参数：按键寿命1000万次，响应时间≤5ms，支持即插即用\n4. 防水功能：IP32级防水，底部排水孔设计\n5. 物理规格：440×125×25mm尺寸，550g重量，ABS材质\n6. 系统兼容：Windows XP/Vista/7/8/10/11，macOS 10.10以上"]
[343,"DVD刻录盘","张",null,6,null,"产品类型 DVD+R 一次性刻录盘\n容量规格 4.7GB(单层)\n刻录速度 最高16X\n兼容格式 兼容所有DVD刻录机和播放设备\n光盘类型 空白刻录盘(不可擦写)\n记录面 白面(支持喷墨打印标签)\n直径规格 120mm(标准尺寸)\n保质期 5年(未开封，常温存储)\n存储条件 常温(5-35℃)，避免阳光直射和潮湿\n适用场景 数据备份，视频刻录，音乐存储\n包装规格 50片装(桶装)\n特点 反射率高，刻录成功率高，数据保存稳定"]
[344,"深蓝大道打印服务器","个",null,2,null,"品牌型号 深蓝大道 DP-301U USB打印服务器\n接口规格 USB 2.0打印接口×1，RJ45网络接口×1(10/100Mbps自适应)\n网络协议 TCP/IP，IPX/SPX，NetBEUI，AppleTalk\n支持系统 Windows XP/7/8/10/11，Mac OS X，Linux\n最大连接数 支持10台电脑同时共享\n设置方式 Web浏览器管理，支持DHCP自动获取IP\n外形尺寸 约80×60×25mm\n重量 约80g\n电源 5V DC，1A\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-80%(无冷凝)\n支持打印机类型 支持绝大多数USB接口打印机(激光/喷墨/针式)\n特点 即插即用，简单配置，稳定共享，节省成本"]
[345,"连拓USB转SATA线","根",null,6,null,"品牌型号 连拓(LENTION) USB 3.0转SATA数据线\n接口规格 USB 3.0公头×1，SATA接口×1(兼容SATA I/II/III)\n传输速率 最高5Gbps(USB 3.0标准)\n支持设备 2.5英寸/3.5英寸SATA硬盘、SSD固态硬盘\n供电方式 支持12V/2A外接电源(3.5英寸硬盘需供电)\n兼容系统 Windows XP/7/8/10/11，Mac OS 10.6以上，Linux\n线缆长度 约50cm\n支持硬盘容量 无限制(支持2TB/4TB/8TB等大容量硬盘)\n工作温度 0-40℃\n特点 即插即用，支持热插拔，过流保护，兼容新旧硬盘\n配件包含 USB线×1，12V电源适配器×1，说明书×1"]
[346,"中盈T-20硒鼓","个",null,6,null,"1. 适配机型：支持通用型系列及兼容激光打印机\n2. 技术规格：聚合碳粉（颗粒度6-10μm），定影温度160-190℃\n3. 量化指标：2000-3000页打印量（5%覆盖率，A4标准），页产量误差≤±5%\n4. 质量标准：执行GB/T 34960-2017标准，打印灰度16级\n5. 环保要求：不含重金属\n"]
[347,"爱普生LQ630K/635K色带芯","盒",null,5,null,"品牌类型 兼容型色带芯\n适配机型 爱普生LQ-630K/LQ-635K/LQ-730K/LQ-735K等针式打印机\n规格参数 12.7mm×10m，厚度50μm（尼龙基材）\n色带材质 高密度尼龙纤维\n墨水类型 耐擦型黑色墨水\n打印寿命 约100万字符(ISO标准)\n安装方式 手动更换，需配合对应色带架使用\n工作温度 5-35℃\n存储条件 常温干燥，避免阳光直射\n特点 打印清晰，耐磨持久，兼容性强"]
[348,"京瓷6128/4132粉盒国产","个",null,3,null,"品牌型号 国产兼容京瓷TK-6325/TK-6328系列\n适配机型 京瓷TASKalfa 6128/4132/5123系列复印机\n墨粉容量 约250g\n打印页数 约25,000页(5%覆盖率)\n颜色 黑色\n是否带芯片 是(兼容智能芯片)\n外形尺寸 380×120×180mm\n重量 约750g(含包装)\n工作温度 10-32℃\n存储条件 -10-40℃(未开封)\n保质期 18个月(未开封)\n特点 定影牢固，文字清晰，兼容性稳定"]
[349,"汉王手写板","个",null,3,null,"品牌型号 汉王通用型手写板(基础款)\n感应技术 电磁感应\n有效区域 约6×4英寸(152×102mm)\n分辨率 2000LPI\n压感级别 1024级\n接口类型 USB 2.0(兼容USB 3.0)\n适用系统 Windows XP/7/8/10/11，Mac OS 10.10以上\n外形尺寸 约200×150×10mm\n重量 约200g\n配件 手写板×1，USB线×1，驱动光盘×1，说明书×1\n功能 汉字输入，手写签名，绘画批注，鼠标控制\n工作温度 0-40℃\n特点 即插即用，识别率高，支持连笔输入"]
[350,"纤飞百兆光纤收发器","对",null,3,null,"品牌型号 纤飞百兆单模单纤光纤收发器(一对)\n传输速率 10/100Mbps自适应(电口)，100Mbps(光口)\n光纤类型 单模单纤\n波长 1310nm/1550nm(一对互补)\n传输距离 最远20公里\n端口配置 1个RJ45电口，1个SC光口\n工作模式 全双工/半双工自适应\nMAC地址表 1K\n电源 外置电源适配器(12V/1A)\n外形尺寸 约120×80×26mm\n重量 约150g/个\n工作温度 0-50℃\n工作湿度 5%-90%(无冷凝)\n防护等级 IP30\n特点 防雷设计，稳定性高，即插即用"]
[351,"USB打印线1.5米","根",null,3,null,"产品类型 USB 2.0高速打印数据线\n传输速率 最高480Mbps\n线长 1.5米\n接口规格 A型公头(连接电脑)×1，B型公头(连接打印机)×1\n线芯材质 无氧铜导体\n屏蔽层 双层屏蔽(铝箔+编织网)\n外被材质 PVC环保材料\n颜色 黑色\n适用设备 打印机、扫描仪、多功能一体机等带USB B型接口设备\n兼容标准 USB 2.0(向下兼容USB 1.1)\n工作温度 -20-60℃\n特点 传输稳定，抗干扰强，柔韧性好，耐用性高"]
[352,"水星5G电梯网桥","对",null,2,null,"品牌型号 水星(Mercury)5G电梯专用无线网桥(一对)\n无线标准 IEEE 802.11ac/n\n工作频段 5.1-5.8GHz\n传输速率 最高867Mbps\n传输距离 室内100米(无遮挡)\n天线增益 12dBi定向天线\n接口类型 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口\n电源 支持PoE供电(48V)\n外形尺寸 约200×150×50mm\n重量 约300g/个\n工作温度 -30-70℃\n防护等级 IP65(室外防水)\n特点 专为电梯设计，抗干扰强，支持快速漫游，稳定性高"]
[353,"音频线一分二 1米","根",null,6,null,"产品类型 3.5mm音频一分二转接线\n线长 1米\n接口规格 公头(3.5mm TRS)×1，母头(3.5mm TRS)×2\n线芯材质 无氧铜\n屏蔽层 铝箔屏蔽\n外被材质 TPE环保材料\n颜色 黑色\n适用场景 手机/电脑连接耳机+音箱，或连接两个耳机\n传输性能 支持立体声，无杂音\n工作温度 -20-60℃\n特点 柔软耐用，插头镀金，接触良好"]
[354,"惠普178彩色粉盒","个",null,6,null,"品牌型号 兼容惠普CF510A/CF511A/CF512A/CF513A系列\n适配机型 惠普Color LaserJet Pro M154a/M154nw/M180n/M181fw等\n墨粉容量 黑色约140g，彩色约120g/色\n打印页数 黑色约1400页，彩色约1300页/色(5%覆盖率)\n颜色 黑色(K)、青色(C)、品红(M)、黄色(Y)\n是否带芯片 是(兼容智能芯片)\n外形尺寸 140×80×120mm\n重量 约300g/个(含包装)\n工作温度 15-32.5℃\n存储条件 0-40℃(未开封)\n保质期 18个月(未开封)\n特点 色彩还原度高，打印清晰，兼容性稳定"]
[355,"KeepLINK G4812GB poe分离器","个",null,6,null,"品牌型号 KeepLINK G4812GB POE分离器\n标准 符合IEEE 802.3af标准\n输入电压 44-57V DC(POE输入)\n输出电压 12V DC\n输出电流 1A\n最大功率 12W\n端口配置 1个POE输入口(RJ45)，1个数据输出口(RJ45)，1个电源输出口(DC)\n传输速率 10/100/1000Mbps自适应\n外形尺寸 约80×50×25mm\n重量 约50g\n工作温度 0-40℃\n工作湿度 10%-90%(无冷凝)\n适用设备 IP摄像头、无线AP、网络打印机等非POE设备\n特点 即插即用，过流保护，过压保护，防雷设计"]
[{"$nulls":3}," "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":355,"n_cols":3,"rows_kept":355,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"报价内容"]
[null,null,"闪充粉"]
[null,null,"墨水2"]
[null,null,"大容量硒鼓2"]
[null,null,"标签打印纸"]
[null,null,"LED电源"]
[null,null,"传感器"]
[null,null,"内存条"]
[null,null,"废墨收集器"]
[null,null,"无线鼠标"]
[null,null,"打印机芯片"]
[null,null,"移动硬盘"]
[null,null,"碳粉2"]
[null,null,"110X10碳带"]
[null,null,"投影三角架"]
[null,null,"黄色粉盒"]
[null,null,"墨盒3"]
[null,null,"CPU风扇"]
[null,null,"键鼠套件"]
[null,null,"粉1"]
[null,null,"硒鼓2"]
[null,null,"硒鼓4"]
[null,null,"硒鼓5"]
[null,null,"墨水1"]
[null,null,"大容量硒鼓1"]
[null,null,"打印感应器"]
[null,null,"色带架2"]
[null,null,"墨水3"]
[null,null,"集线器"]
[null,null,"台式电源"]
[null,null,"固态硬盘"]
[null,null,"处理器"]
[null,null,"硒鼓3"]
[null,null,"硒鼓6"]
[null,null,"大容量硒鼓3"]
[null,null,"彩色墨盒"]
[null,null,"读卡器探头"]
[null,null,"打印头"]
[null,null,"色带芯"]
[null,null,"LED屏幕"]
[null,null,"定影膜"]
[null,null,"打印机主板"]
[null,null,"搓纸轮"]
[null,null,"LED网络控制卡"]
[null,null,"进纸器"]
[null,null,"黑色粉盒"]
[null,null,"墨盒2"]
[null,null,"输稿器"]
[null,null,"显影组件"]
[null,null,"存储电源"]
[null,null,"手写板"]
[null,null,"扫码枪"]
[null,null,"碳粉1"]
[null,null,"硒鼓1"]
[null,null,"色带架1"]
[null,null,"大容量硒鼓4"]
[null,null,"黑色墨盒"]
[null,null,"激光笔"]
[null,null,"粉盒1"]
[null,null,"粉盒2"]
[null,null,"红色粉盒"]
[null,null,"打印线"]
[null,null,"VGA线"]
[null,null,"更改连供"]
[null,null,"墨盒1"]
[null,null,"显卡"]
[null,null,"粉2"]
[null,null,"墨水4"]
[null,null,"键盘1"]
[null,null,"键盘2"]
[null,null,"鼠标"]
[null,null,"电脑维护"]
[null,null,"喷墨打印机维护"]
[null,null,"瓶贴机维护"]
[null,null,"激光打印机维护"]
[null,null,"LED屏幕维护"]
[null,null,"投影仪维护"]
[null,null,"音箱维护"]
[null,null,"交换机维护"]
[null,null,"数据交换器"]
[null,null,"L3118废墨垫更换"]
[null,null,"电脑主机电源"]
[null,null,"打印机主板维修"]
[null,null,"109A国产硒鼓"]
[null,null,"良田S500L高拍仪"]
[null,null,"241-3打印纸"]
[null,null,"845黑色墨盒   "]
[null,null,"80x60热敏纸"]
[null,null,"HP1020 碳粉  "]
[null,null,"技嘉710显卡"]
[null,null,"1020定影齿轮轴套维修"]
[null,null,"530KII色带架"]
[null,null,"530KII色带"]
[null,null,"146A硒鼓"]
[null,null,"241-2打印纸"]
[null,null,"inet i5主频3.2CPU"]
[null,null,"显存4GB显卡"]
[null,null,"H85大板主板"]
[null,null,"240G固态硬盘"]
[null,null,"N1600鼠标"]
[null,null,"XK185机械键盘"]
[null,null,"汉光联创3300碳粉"]
[null,null,"WK10键盘"]
[null,null,"m90鼠标"]
[null,null,"154碳粉"]
[null,null,"154粉盒"]
[null,null,"更换转印高压板"]
[null,null,"6128粉盒"]
[null,null,"鼠标垫（小标垫）"]
[null,null,"405d 碳粉  "]
[null,null,"光电通3060碳粉"]
[null,null,"品牌机专用电源"]
[null,null,"8G d4内存条"]
[null,null,"1TB移动硬盘"]
[null,null,"2260粉盒"]
[null,null,"DDR3 4G内存条"]
[null,null,"Type-C数据线"]
[null,null,"405d 带芯片硒鼓"]
[null,null,"mk270键鼠套件"]
[null,null,"丰逸A5复印纸"]
[null,null,"鼠标垫（ X16锁边垫）"]
[null,null,"彩色三联打印纸"]
[null,null,"1188W碳粉"]
[null,null,"迅捷USB网卡"]
[null,null,"100x70热敏纸"]
[null,null,"m203d 碳粉 "]
[null,null,"酷巴拉"]
[null,null,"D1108碳粉   "]
[null,null,"1020定影进纸器维修"]
[null,null,"HP1136供电主板维修"]
[null,null,"200硒鼓"]
[null,null,"200碳粉"]
[null,null,"桌面切换器"]
[null,null,"150a硒鼓"]
[null,null,"001鼠标"]
[null,null,"进纸器及wifi模块维修"]
[null,null,"23.8显示器配件"]
[null,null,"DDR4 16g内存条"]
[null,null,"光电通3060粉盒"]
[null,null,"108a硒鼓"]
[null,null,"50x30标签打印纸"]
[null,null,"L380废墨垫更换"]
[null,null,"cm1100碳粉"]
[null,null,"57x30（小）热敏纸"]
[null,null,"键鼠套件"]
[null,null,"8058维护箱"]
[null,null,"701小碳粉"]
[null,null,"HP158A碳粉  "]
[null,null,"3118废墨收集器"]
[null,null,"2020粉筒"]
[null,null,"4148粉筒"]
[null,null,"GT53XL墨水"]
[null,null,"L1118废墨收集器更换"]
[null,null,"P1106 碳粉"]
[null,null,"M128碳粉"]
[null,null,"680K2色带架"]
[null,null,"DVI转HDMI"]
[null,null,"G1810黑色墨水"]
[null,null,"2260粉盒"]
[null,null,"203d粉盒"]
[null,null,"CP1025成像鼓"]
[null,null,"890墨水"]
[null,null,"1110碳粉"]
[null,null,"277碳粉"]
[null,null,"208d碳粉"]
[null,null,"LED模组"]
[null,null,"LED供电模块"]
[null,null,"奔图CM1100黑色粉盒"]
[null,null,"爱格尔A-9510N扫码枪"]
[null,null,"241-1打印纸"]
[null,null,"2T机械硬盘（含做操作系统）"]
[null,null,"14954扫码枪"]
[null,null,"HDMI线 3米"]
[null,null,"128G固态硬盘"]
[null,null," AC1200路由器"]
[null,null,"定制F5踏板"]
[null,null,"815黑色墨盒"]
[null,null,"815彩色墨盒"]
[null,null,"805黑色墨盒"]
[null,null,"805彩色墨盒"]
[null,null,"五口交换机"]
[null,null,"海康摄像头"]
[null,null,"监控专用适配器"]
[null,null,"672黑色墨水"]
[null,null,"672彩色墨水"]
[null,null,"1020定影传感器维修"]
[null,null,"004黑色墨水"]
[null,null,"004彩色墨水"]
[null,null,"HP405d纸盒"]
[null,null,"50x20热敏纸"]
[null,null,"ST 2T机械硬盘"]
[null,null,"光电通3060DN鼓架"]
[null,null,"m170无线鼠标"]
[null,null,"定制60x40热敏纸"]
[null,null,"305d碳粉"]
[null,null,"联想2405D硒鼓"]
[null,null,"208d硒鼓"]
[null,null,"32G优盘"]
[null,null,"64G优盘"]
[null,null,"108a粉筒"]
[null,null,"203d鼓架"]
[null,null,"240G固态硬盘"]
[null,null,"701大碳粉"]
[null,null,"L1119废墨垫更换"]
[null,null,"成人35x270腕带"]
[null,null,"儿童30x195腕带"]
[null,null,"110*70碳带"]
[null,null,"1460A硒鼓"]
[null,null,"奔图400粉盒"]
[null,null,"T-03KBH 粉盒/D-10KBH 鼓架"]
[null,null,"HT330LA 粉盒/HD330A 鼓架"]
[null,null,"粉盒158A\\鼓架158A"]
[null,null,"LT2451粉盒\\LD2451硒鼓"]
[null,null,"AD200PS ADDT-220s硒鼓"]
[null,null,"DL-T1硒鼓"]
[null,null,"国产P2500DN硒鼓"]
[null,null,"ZY-1026原装硒鼓"]
[null,null,"14954W扫码枪"]
[null,null," 8806扫码平台"]
[null,null,"MK235无线键盘鼠标套件"]
[null,null,"MK275无线键盘鼠标套件"]
[null,null,"MK345无线键盘鼠标套件"]
[null,null,"X1800PRO无线键盘鼠标套件"]
[null,null,"M10无线鼠标"]
[null,null," K M160有线键盘鼠标套件"]
[null,null,"KM118办公有线键盘鼠标套件"]
[null,null,"小太阳T11有线键盘鼠标套件"]
[null,null,"KM110II有线键盘鼠标套件"]
[null,null,"KM-640有线键盘鼠标套件"]
[null,null,"KM-650有线键盘鼠标套件"]
[null,null,"小太阳9813键盘USB接口"]
[null,null,"kb-650有线键盘"]
[null,null,"M1鼠标USB接口"]
[null,null,"N1600有线鼠标"]
[null,null,"110有线鼠标"]
[null,null,"H-110有线鼠标"]
[null,null,"32G  DTX"]
[null,null,"32G  DTKN"]
[null,null,"64G  DTX"]
[null,null,"64G  DTKN"]
[null,null,"128G  DTX"]
[null,null,"128G  DTKN"]
[null,null,"256G  DTX"]
[null,null,"256G  DTKN"]
[null,null,"32G U326"]
[null,null,"64G U326"]
[null,null,"128G U681"]
[null,null,"256G U335S"]
[null,null,"32G储存卡"]
[null,null,"64G储存卡"]
[null,null,"128G储存卡"]
[null,null,"极速X12鼠标垫"]
[null,null,"长桌布垫"]
[null,null," K-008S耳塞"]
[null,null," K-007 耳塞"]
[null,null,"声丽MX-110耳塞"]
[null,null,"声丽ST-2688耳机"]
[null,null,"HP H120耳机"]
[null,null,"C3U 耳机"]
[null,null,"摄像头台式机桌面摄像头"]
[null,null,"T60台式机桌面摄像头"]
[null,null,"S001端夹显示器摄像头"]
[null,null,"HYS007端夹显示器摄像头"]
[null,null,"2.0版 3米HDMI线"]
[null,null,"2.0版 5米HDMI线"]
[null,null,"2.0版 10米HDMI线"]
[null,null,"2.0版 15米HDMI线"]
[null,null,"原装1.5米VGA"]
[null,null,"3+6 3米 VGA线"]
[null,null,"3+6 5米 VGA线"]
[null,null,"3+6 10米 VGA线"]
[null,null,"5类网线"]
[null,null,"6类网线"]
[null,null,"插座TS-008C 4.8米3个2插3个3插"]
[null,null,"插座TS-008C 2.8米3个2插3个3插"]
[null,null,"插座TS-010C 1.8米6个5位"]
[null,null,"插座TS-026C 2.8米10个5位"]
[null,null,"插座TS-025C 2.8米8个5位"]
[null,null,"插座TS-003C 1.8米1个2插2个5位"]
[null,null,"HDMI高清分配器 VD-0108HI"]
[null,null,"固态移动  睿翼PSSD 500G"]
[null,null,"固态移动XS1000 1T "]
[null,null,"固态移动XS1000 2T "]
[null,null,"256GB SATA固态硬盘"]
[null,null,"512GB SATA固态硬盘"]
[null,null,"1TB GSATA固态硬盘"]
[null,null," 8G 3200台式机内存"]
[null,null," 16G 3200台式机内存"]
[null,null,"8G 3200台式机内存"]
[null,null,"16G 3200台式机内存"]
[null,null,"16G DDR6000 D5"]
[null,null,"32G DDR6000 D5"]
[null,null,"KM130音箱"]
[null,null,"KM160音箱"]
[null,null,"GX420（额定230W）工包电源"]
[null,null,"GX500（额定300W）工包电源"]
[null,null,"GX650（额定400W）大彩包电源"]
[null,null," EK221Q H 无边框100Hz V+H 特方底"]
[null,null," K240Y EBI IPS无边100Hz V+H叉底"]
[null,null," K270-EBI IPS无边100Hz V+H叉底"]
[null,null,"SP102M 分屏器"]
[null,null,"SW301"]
[null,null,"：PS110U打印共享器"]
[null,null,"RJ45-2网络切换器"]
[null,null,"MT15-2CF VGA切换器"]
[null,null,"VGA转HDMI"]
[null,null,"HDMI 1进2出分屏器"]
[null,null," 单口USB2.0网络打印服务器-32094"]
[null,null,"SS628-100身份证读卡器"]
[null,null,"SC光纤线3米"]
[null,null,"FC光纤线3米"]
[null,null,"LC光纤线3米"]
[null,null,"T800S点钞机"]
[null,null,"2196S点钞机"]
[null,null,"DL720c  "]
[null,null,"888D  "]
[null,null,"820T "]
[null,null,"斑马ZD888CN"]
[null,null," MC2001黑色 318g"]
[null,null,"MC2001L红61g/蓝48g/黄52g"]
[null,null," MC2001黑色 300g 中性灌装"]
[null,null,"MC2001L红200g/蓝200g/黄200g 中性灌装"]
[null,null,"16口 ES116 100M交换器"]
[null,null,"16口 ES116G 1000M交换器"]
[null,null,"24口 ES124 100M交换器"]
[null,null,"24口 ES224GC 1000M交换器"]
[null,null," 千兆5口交换机"]
[null,null,"8口 ES209C-P 100M POE交换器"]
[null,null,"8口 ES209GC-P 1000M POE交换器"]
[null,null,"16口 ES118S-LP  100M交换器"]
[null,null,"16口 ES218GC-P V2 1000M交换器"]
[null,null,"24口 ES126S-LP V2  100M交换器"]
[null,null,"24口 ES226GC-P V2  1000M交换器"]
[null,null,"USB扩展器"]
[null,null,"192A硒鼓"]
[null,null,"DL-720C标签打印机"]
[null,null,"056原装黑色墨水"]
[null,null,"056原装彩色墨水"]
[null,null,"HDMI线1.5米"]
[null,null,"W1160A硒鼓"]
[null,null,"K120有线键盘"]
[null,null,"DVD刻录盘"]
[null,null,"打印服务器"]
[null,null,"USB转SATA线"]
[null,null,"T-20硒鼓"]
[null,null,"LQ630K/635K色带芯"]
[null,null,"6128/4132粉盒国产"]
[null,null,"汉王手写板"]
[null,null,"百兆光纤收发器"]
[null,null,"USB打印线1.5米"]
[null,null,"5G电梯网桥"]
[null,null,"音频线一分二 1米"]
[null,null,"178彩色粉盒"]
[null,null,"KeepLINK G4812GB poe分离器"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}